


|  |  |
| --- | --- |
|  | **УССУРИЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ** |
|  |  |
|  | ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН  УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ |
|  | ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ |



**омск 2021**



|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  | ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН  УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ |
|  | ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ |
|  |  |
| **Заказчик:** | Администрация Уссурийского городского округа |
| **Муниципальный контракт:** | № 0120300006521000167 от 05.07.2021 г. |
| **Исполнитель:** | ООО «ИТП «Град» |
| **Шифр проекта:** | НИР 1821-21 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**омск 2021**

**СОДЕРЖАНИЕ**

[1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 4](#_Toc80820320)

[2 СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ городского округа, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов 6](#_Toc80820321)

[2.1 Объекты социальной инфраструктуры 6](#_Toc80820322)

[2.2 Объекты транспортной инфраструктуры 19](#_Toc80820323)

[2.3 Объекты в области инженерной инфраструктуры 34](#_Toc80820324)

[2.4 Объекты в области охраны окружающей среды 65](#_Toc80820325)

[2.5 Объекты в области предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий 66](#_Toc80820326)

[2.6 Объекты ритуального назначения 66](#_Toc80820327)

[3 ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ 68](#_Toc80820328)

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение о территориальном планировании (далее – Положение) генерального плана Уссурийского городского округа подготовлено в соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса Российской, содержащей цели и задачи территориального планирования, перечень мероприятий по территориальному планированию с указанием последовательности их выполнения. Территориальное планирование городского округа осуществляется в соответствии с действующим федеральным и краевым законодательством, муниципальными правовыми актами и направлено на комплексное решение задач развития городского округа и решение вопросов местного значения, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». При подготовке генерального плана городского округа учтены социально-экономические, демографические и иные показатели развития городского округа.

Генеральный план Уссурийского городского округа разработан с целью формирования общегородской градостроительной стратегии, комплексно решающей социальные и архитектурно-планировочные, экологические, инженерные и транспортные проблемы жизнедеятельности города, направленной на обеспечение создания благоприятной среды обитания и устойчивого развития территории, ее рационального использования, привлечения инвестиций, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия, эффективного использования земель рекреационного назначения.

Основные задачи генерального плана:

* анализ и комплексная оценка территории городского округа с целью определения ее потенциальных возможностей, функционального зонирования с учётом фактического использования территории и градостроительного зонирования;
* анализ основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и определение границ территорий, подверженных такому риску;
* определение границ земель различных категорий, находящихся в границах городского округа;
* прогноз перспективной численности населения городского округа в целом и населенных пунктах в частности;
* определение перспектив развития сети населенных пунктов, систем общественного обслуживания и массового отдыха населения на основе намечаемого развития хозяйства и расчетной численности населения, выявление природных, экономических и трудовых ресурсов, а также возможностей их рационального использования;
* исключение из границ населённых пунктов территорий, которые в силу действия федерального законодательства не могут находиться в границах населённых пунктов (городские свалки, мусороперерабатывающие заводы, действующие кладбища, территории, на которых находятся объекты инженерной инфраструктуры, транспорта и другие т.п. территории);
* разработка предложений по развитию новых селитебных жилых территорий (как многоэтажной застройки, так и малоэтажной усадебной застройки), производственных и коммунально-складских территорий, транспортных связей, развития систем газоснабжения, энергоснабжения, водообеспечения, водоотведения, имеющих городское значение;
* разработка предложений по охране окружающей природной среды и улучшению санитарно–гигиенических условий, по охране воздушного и водного бассейнов, заповедников, заказников, природных парков и т.п.;
* разработка предложений по подходам определения очередности (последовательности) разработки проектов планировки в контексте развития или улучшений территорий города;
* формирование индивидуального облика города, отвечающего архитектурным и эстетическим требованиям;
* максимальное сохранение лесных массивов и использование их в рекреационных целях;
* учет зон охраны объектов культурного наследия городского округа для создания условий по их охране;
* обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства.

Генеральный план разработан на расчетный срок до конца 2030 года.

# СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ городского округа, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов

## Объекты социальной инфраструктуры

| **№ п/п** | **Назначение**  **объекта** | **Наименование**  **объекта** | **Характеристика** | **Местоположение** | **Характеристика зон с особыми условиями использования территорий** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | учебно-образовательное | дошкольное образовательное учреждение | 220 мест | Многофункциональная  общественно-деловая зона;  город Уссурийск | не требуется |
|  | учебно-образовательное | дошкольное образовательное учреждение | 120 мест | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный);  город Уссурийск | не требуется |
|  | учебно-образовательное | дошкольное образовательное учреждение | 100 мест | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный);  город Уссурийск | не требуется |
|  | учебно-образовательное | дошкольное образовательное учреждение | 140 мест | Многофункциональная  общественно-деловая зона;  город Уссурийск | не требуется |
|  | учебно-образовательное | дошкольное образовательное учреждение | 180 мест | Зона смешанной и общественно-деловой застройки;  город Уссурийск | не требуется |
|  | учебно-образовательное | дошкольное образовательное учреждение | 220 мест | Зона смешанной и общественно-деловой застройки;  город Уссурийск | не требуется |
|  | учебно-образовательное | дошкольное образовательное учреждение | 220 мест | Зона смешанной и  общественно-деловой  застройки; город Уссурийск | не требуется |
|  | учебно-образовательное | дошкольное образовательное учреждение | 220 мест | Зона смешанной и  общественно-деловой  застройки; город Уссурийск | не требуется |
|  | учебно-образовательное | дошкольное образовательное учреждение | 240 мест | Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и  более); город Уссурийск | не требуется |
|  | учебно-образовательное | дошкольное образовательное учреждение | 240 мест | Многофункциональная  общественно-деловая зона;  город Уссурийск | не требуется |
|  | учебно-образовательное | дошкольное образовательное учреждение | 200 мест | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8  этажей, включая мансардный);  город Уссурийск | не требуется |
|  | учебно-образовательное | дошкольное образовательное учреждение | 200 мест | Зона смешанной и общественно-деловой застройки;  город Уссурийск | не требуется |
|  | учебно-образовательное | дошкольное образовательное учреждение | 90 мест | Многофункциональная  общественно-деловая зона;  город Уссурийск | не требуется |
|  | учебно-образовательное | дошкольное образовательное учреждение | 90 мест | Зона застройки индивидуальными жилыми домами;  город Уссурийск | не требуется |
|  | учебно-образовательное | дошкольное образовательное учреждение | 120 мест | Зона смешанной и общественно-деловой застройки;  город Уссурийск | не требуется |
|  | учебно-образовательное | дошкольное образовательное учреждение | 140 мест | Многофункциональная  общественно-деловая зона;  город Уссурийск | не требуется |
|  | учебно-образовательное | дошкольное образовательное учреждение | 240 мест | Зона застройки индивидуальными жилыми домами;  город Уссурийск | не требуется |
|  | учебно-образовательное | дошкольное образовательное учреждение | 160 мест | Многофункциональная  общественно-деловая зона;  город Уссурийск | не требуется |
|  | учебно-образовательное | дошкольное образовательное учреждение | 120 мест | Зона застройки индивидуальными жилыми домами; город Уссурийск | не требуется |
|  | учебно-образовательное | дошкольное образовательное учреждение | 180 мест | Многофункциональная  общественно-деловая зона;  город Уссурийск | не требуется |
|  | учебно-образовательное | дошкольное образовательное учреждение | 140 мест | Многофункциональная  общественно-деловая зона;  город Уссурийск | не требуется |
|  | учебно-образовательное | дошкольное образовательное учреждение | 140 мест | Многофункциональная  общественно-деловая зона;  город Уссурийск | не требуется |
|  | учебно-образовательное | дошкольное образовательное учреждение | 140 мест | Зона смешанной и общественно-деловой застройки;  город Уссурийск | не требуется |
|  | учебно-образовательное | дошкольное образовательное учреждение | 140 мест | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный);  город Уссурийск | не требуется |
|  | учебно-образовательное | дошкольное образовательное учреждение | 240 мест | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8  этажей, включая мансардный);  город Уссурийск | не требуется |
|  | учебно-образовательное | дошкольное образовательное учреждение | 330 мест | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8  этажей, включая мансардный);  город Уссурийск | не требуется |
|  | учебно-образовательное | дошкольное образовательное учреждение | 330 мест | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8  этажей, включая мансардный);  город Уссурийск | не требуется |
|  | учебно-образовательное | дошкольное образовательное учреждение | 330 мест | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8  этажей, включая мансардный);  город Уссурийск | не требуется |
|  | учебно-образовательное | дошкольное образовательное учреждение | 330 мест | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный);  город Уссурийск | не требуется |
|  | учебно-образовательное | дошкольное образовательное учреждение | 330 мест | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный);  город Уссурийск | не требуется |
|  | учебно-образовательное | дошкольное образовательное учреждение | 330 мест | Зона смешанной и общественно-деловой застройки; город Уссурийск | не требуется |
|  | учебно-образовательное | дошкольное образовательное учреждение | 330 мест | Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и  более); город Уссурийск | не требуется |
|  | учебно-образовательное | дошкольное образовательное учреждение | 140 мест | Многофункциональная  общественно-деловая зона;  город Уссурийск | не требуется |
|  | учебно-образовательное | дошкольное образовательное учреждение | 300 мест | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный);  город Уссурийск | не требуется |
|  | учебно-образовательное | дошкольное образовательное учреждение | 140 мест | Зона застройки индивидуальными жилыми домами;  село Новоникольск | не требуется |
|  | учебно-образовательное | дошкольное образовательное учреждение | 140 мест | Зона застройки индивидуальными жилыми домами;  село Новоникольск | не требуется |
|  | учебно-образовательное | дошкольное образовательное учреждение | 140 мест | Зона застройки индивидуальными жилыми домами;  село Воздвиженка | не требуется |
|  | учебно-образовательное | дошкольное образовательное учреждение | 140 мест | Зона застройки индивидуальными жилыми домами;  село Воздвиженка | не требуется |
|  | учебно-образовательное | дошкольное образовательное учреждение | 140 мест | Зона застройки индивидуальными жилыми домами;  село Воздвиженка | не требуется |
|  | учебно-образовательное | дошкольное образовательное учреждение | 140 мест | Многофункциональная  общественно-деловая зона; село Воздвиженка | не требуется |
|  | учебно-образовательное | дошкольное образовательное учреждение | 30 мест | Зона застройки индивидуальными жилыми домами;  село Алексей-Никольское | не требуется |
|  | учебно-образовательное | дошкольное образовательное учреждение | 25 мест | Зона застройки индивидуальными жилыми домами;  село Улитовка | не требуется |
|  | учебно-образовательное | дошкольное образовательное учреждение | 30 мест | Многофункциональная  общественно-деловая зона;  село Пуциловка | не требуется |
|  | учебно-образовательное | дошкольное образовательное учреждение | 30 мест | Зона застройки индивидуальными жилыми домами;  село Богатырка | не требуется |
|  | учебно-образовательное | дошкольное образовательное учреждение | 60 мест | Зона застройки индивидуальными жилыми домами;  село Кроуновка | не требуется |
|  | учебно-образовательное | дошкольное образовательное учреждение | 30 мест | Зона застройки индивидуальными жилыми домами;  село Яконовка | не требуется |
|  | учебно-образовательное | дошкольное образовательное учреждение | 80 мест | Зона застройки индивидуальными жилыми домами;  село Борисовка | не требуется |
|  | учебно-образовательное | дошкольное образовательное учреждение | 35 мест | Многофункциональная  общественно-деловая зона;  село Утесное | не требуется |
|  | учебно-образовательное | дошкольное образовательное учреждение | 65 мест | Зона застройки индивидуальными жилыми домами;  село Красный Яр | не требуется |
|  | учебно-образовательное | дошкольное образовательное учреждение | 30 мест | Зона застройки индивидуальными жилыми домами;  село Линевичи | не требуется |
|  | учебно-образовательное | дошкольное образовательное учреждение | 30 мест | Зона застройки индивидуальными жилыми домами;  поселок Партизан | не требуется |
|  | учебно-образовательное | дошкольное образовательное учреждение | 30 мест | Многофункциональная  общественно-деловая зона;  село Баневурово | не требуется |
|  | учебно-образовательное | дошкольное образовательное учреждение | 80 мест | Зона застройки индивидуальными жилыми домами;  село Каймановка | не требуется |
|  | учебно-образовательное | дошкольное образовательное учреждение | 80 мест | Зона застройки индивидуальными жилыми домами;  село Дубовый Ключ | не требуется |
|  | учебно-образовательное | дошкольное образовательное учреждение | 50 мест | Зона застройки индивидуальными жилыми домами;  село Заречное | не требуется |
|  | учебно-образовательное | дошкольное образовательное учреждение | 25 мест | Иные рекреационные зоны;  село Горно-Таежное | не требуется |
|  | учебно-образовательное | дошкольное образовательное учреждение | 40 мест | Зона застройки индивидуальными жилыми домами;  село Глуховка | не требуется |
|  | учебно-образовательное | общеобразовательное учреждение | 600 мест | Многофункциональная  общественно-деловая зона;  город Уссурийск | не требуется |
|  | учебно-образовательное | общеобразовательное учреждение | 1100 мест | Зона смешанной и общественно-деловой застройки;  город Уссурийск | не требуется |
|  | учебно-образовательное | общеобразовательное учреждение | 825 мест | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный);  город Уссурийск | не требуется |
|  | учебно-образовательное | общеобразовательное учреждение | 825 мест | Зона смешанной и общественно-деловой застройки;  город Уссурийск | не требуется |
|  | учебно-образовательное | общеобразовательное учреждение | 825 мест | Зона смешанной и общественно-деловой застройки;  город Уссурийск | не требуется |
|  | учебно-образовательное | общеобразовательное учреждение | 550 мест | Зона застройки индивидуальными жилыми домами;  ород Уссурийск | не требуется |
|  | учебно-образовательное | общеобразовательное учреждение | 825 мест | Многофункциональная  общественно-деловая зона;  город Уссурийск | не требуется |
|  | учебно-образовательное | общеобразовательное учреждение | 825 мест | Зона застройки среднеэтаж-ными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный); город Уссурийск | не требуется |
|  | учебно-образовательное | общеобразовательное учреждение | 1100 мест | Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и  более); город Уссурийск | не требуется |
|  | учебно-образовательное | общеобразовательное учреждение | 1100 мест | Зона застройки среднеэтаж-ными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный); город Уссурийск | не требуется |
|  | учебно-образовательное | общеобразовательное учреждение | 840 мест | Зона застройки среднеэтаж-ными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный); город Уссурийск | не требуется |
|  | учебно-образовательное | общеобразовательное учреждение | 1250 мест | Зона застройки среднеэтаж-ными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный); город Уссурийск | не требуется |
|  | учебно-образовательное | общеобразовательное учреждение  (реконструкция) | 205 мест | Зона застройки среднеэтаж-ными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный); город Уссурийск | не требуется |
|  | учебно-образовательное | общеобразовательное учреждение  (реконструкция) | 30 мест | Зона застройки среднеэтаж-ными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный); город Уссурийск | не требуется |
|  | учебно-образовательное | объект дополнительного образования | 300 мест | Зона застройки среднеэтаж-ными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный); город Уссурийск | не требуется |
|  | учебно-образовательное | объект дополнительного образования | 250 мест | Зона многоквартирной застройки малоэтажными жилыми домами; город Уссурийск | не требуется |
|  | учебно-образовательное | объект дополнительного образования | 250 мест | Многофункциональная  общественно-деловая зона; город Уссурийск | не требуется |
|  | учебно-образовательное | объект дополнительного образования | 250 мест | Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более); город Уссурийск | не требуется |
|  | культурно-досуговое | библиотека | 1 объект | Зона застройки среднеэтаж-ными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный); город Уссурийск | не требуется |
|  | культурно-досуговое | центр культуры и искусств | не менее 400 мест | Многофункциональная  общественно-деловая зона;  село Воздвиженка | не требуется |
|  | культурно-досуговое | центр культуры и искусств | не менее 200 мест | Многофункциональная  общественно-деловая зона; город Уссурийск | не требуется |
|  | культурно-досуговое | центр культуры и искусств | не менее 300 мест | Многофункциональная  общественно-деловая зона; город Уссурийск | не требуется |
|  | культурно-досуговое | центр культуры и искусств | не менее 200 мест | Многофункциональная  общественно-деловая зона; город Уссурийск | не требуется |
|  | культурно-досуговое | центр культуры и искусств | не менее 200 мест | Многофункциональная  общественно-деловая зона; город Уссурийск | не требуется |
|  | культурно-досуговое | центр культуры и искусств | не менее 300 мест | Многофункциональная  общественно-деловая зона;  город Уссурийск | не требуется |
|  | культурно-досуговое | центр культуры и искусств | не менее 400 мест | Многофункциональная  общественно-деловая зона;  город Уссурийск | не требуется |
|  | культурно-досуговое | центр культуры и искусств | не менее 300 мест | Многофункциональная  общественно-деловая зона;  город Уссурийск | не требуется |
|  | культурно-досуговое | центр культуры и искусств | не менее 200 мест | Зона смешанной и общественно-деловой застройки;  город Уссурийск | не требуется |
|  | культурно-досуговое | центр культуры и искусств | не менее 400 мест | Многофункциональная  общественно-деловая зона;  город Уссурийск | не требуется |
|  | культурно-досуговое | центр культуры и искусств | не менее 400 мест | Многофункциональная  общественно-деловая зона;  город Уссурийск | не требуется |
|  | культурно-досуговое | центр культуры и искусств | не менее 400 мест | Зона смешанной и  общественно-деловой  застройки; город Уссурийск | не требуется |
|  | культурно-досуговое | центр культуры и искусств | не менее 400 мест | Многофункциональная  общественно-деловая зона;  город Уссурийск | не требуется |
|  | культурно-досуговое | центр культуры и искусств | не менее 400 мест | Многофункциональная  общественно-деловая зона;  город Уссурийск | не требуется |
|  | культурно-досуговое | центр культуры и искусств | не менее 300 мест | Многофункциональная  общественно-деловая зона;  город Уссурийск | не требуется |
|  | культурно-досуговое | центр культуры и искусств | не менее 300 мест | Многофункциональная  общественно-деловая зона;  город Уссурийск | не требуется |
|  | культурно-досуговое | центр культуры и искусств | не менее 400 мест | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный);  город Уссурийск | не требуется |
|  | культурно-досуговое | центр культуры и искусств | не менее 500 мест | Зона смешанной и общественно -деловой застройки;  город Уссурийск | не требуется |
|  | культурно-досуговое | центр культуры и искусств | не менее 400 мест | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный);  город Уссурийск | не требуется |
|  | культурно-досуговое | центр культуры и искусств | не менее 400 мест | Многофункциональная  общественно-деловая зона;  город Уссурийск | не требуется |
|  | культурно-досуговое | центр культуры и искусств | не менее 400 мест | Многофункциональная  общественно-деловая зона;  город Уссурийск | не требуется |
|  | культурно-досуговое | центр культуры и искусств | не менее 400 мест | Многофункциональная  общественно-деловая зона;  город Уссурийск | не требуется |
|  | культурно-досуговое | центр культуры и искусств | не менее 400 мест | Зона застройки среднеэтаж-ными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный); город Уссурийск | не требуется |
|  | культурно-досуговое | центр культуры и искусств | не менее 300 мест | Многофункциональная  общественно-деловая зона;  город Уссурийск | не требуется |
|  | культурно-досуговое | центр культуры и искусств | не менее 500 мест | Многофункциональная  общественно-деловая зона;  город Уссурийск | не требуется |
|  | культурно-досуговое | центр культуры и искусств | не менее 400 мест | Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и  более); город Уссурийск | не требуется |
|  | культурно-досуговое | центр культуры и искусств | не менее 400 мест | Зона застройки среднеэтаж-ными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный); город Уссурийск | не требуется |
|  | культурно-досуговое | центр культуры и искусств | не менее 400 мест | Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более); город Уссурийск | не требуется |
|  | культурно-досуговое | центр культуры и искусств | не менее 300 мест | Многофункциональная  общественно-деловая зона; город Уссурийск | не требуется |
|  | культурно-досуговое | центр культуры и искусств | не менее 200 мест | Зона смешанной и общественно-деловой застройки; город Уссурийск | не требуется |
|  | культурно-досуговое | центр культуры и искусств | не менее 400 мест | Зона смешанной и общественно-деловой застройки; город Уссурийск | не требуется |
|  | культурно-досуговое | центр культуры и искусств | не менее 400 мест | Зона смешанной и общественно-деловой застройки; город Уссурийск | не требуется |
|  | культурно-досуговое | центр культуры и искусств | не менее 400 мест | Зона застройки среднеэтаж-ными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный); город Уссурийск | не требуется |
|  | культурно-досуговое | центр культуры и искусств | не менее 300 мест | Зона смешанной и общественно-деловой застройки;  город Уссурийск | не требуется |
|  | культурно-досуговое | центр культуры и искусств | не менее 300 мест | Зона смешанной и общественно -деловой застройки;  город Уссурийск | не требуется |
|  | культурно-досуговое | центр культуры и искусств | не менее 400 мест | Зона застройки среднеэтаж-ными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный); город Уссурийск | не требуется |
|  | спортивное | спортивный центр | спортивный зал площадью не менее 540 кв. м | Многофункциональная  общественно-деловая зона;  село Воздвиженка | не требуется |
|  | спортивное | спортивный центр | спортивный зал площадью не менее 540 кв. м | Многофункциональная  общественно-деловая зона;  село Воздвиженка | не требуется |
|  | спортивное | спортивный центр | спортивный зал площадью не менее 540 кв. м, бассейн площадью зеркала воды не менее 275 кв. м | Многофункциональная  общественно-деловая зона;  село Новоникольск | не требуется |
|  | спортивное | спортивный центр | спортивный зал площадью не менее 540 кв. м | Многофункциональная  общественно-деловая зона;  город Уссурийск | не требуется |
|  | спортивное | спортивный центр | спортивный зал площадью не менее 540 кв. м, бассейн площадью зеркала воды не менее  335 кв. м | Многофункциональная  общественно-деловая зона;  город Уссурийск | не требуется |
|  | спортивное | спортивный центр | спортивный зал площадью не менее 540 кв. м, бассейн площадью зеркала воды не менее 335 кв. м | Многофункциональная  общественно-деловая зона;  город Уссурийск | не требуется |
|  | спортивное | спортивный центр | спортивный зал площадью не менее 540 кв. м, бассейн площадью зеркала воды не менее 335 кв. м | Многофункциональная  общественно-деловая зона;  город Уссурийск | не требуется |
|  | спортивное | спортивный центр | бассейн площадью зеркала воды не менее 335 кв. м | Многофункциональная  общественно-деловая зона;  город Уссурийск | не требуется |
|  | спортивное | спортивный центр | бассейн площадью зеркала воды не менее 335 кв. м | Многофункциональная  общественно-деловая зона;  город Уссурийск | не требуется |
|  | спортивное | спортивный центр | бассейн площадью зеркала воды не менее 335 кв. м | Зона смешанной и общественно-деловой застройки;  город Уссурийск | не требуется |
|  | спортивное | спортивный центр | бассейн площадью зеркала воды не менее 335 кв. м | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный);  город Уссурийск | не требуется |
|  | спортивное | спортивный центр | бассейн площадью зеркала воды не менее 335 кв. м | Зона застройки среднеэтаж-ными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный); город Уссурийск | не требуется |
|  | спортивное | спортивный центр | бассейн площадью зеркала воды не менее 335 кв. м | Многофункциональная  общественно-деловая зона;  город Уссурийск | не требуется |
|  | спортивное | спортивный центр | бассейн площадью зеркала воды не менее 335 кв. м | Многофункциональная  общественно-деловая зона;  город Уссурийск | не требуется |
|  | спортивное | спортивный центр | бассейн площадью зеркала воды не менее 335 кв. м | Многофункциональная  общественно-деловая зона;  город Уссурийск | не требуется |
|  | спортивное | спортивный центр | бассейн площадью зеркала воды не менее 335 кв. м | Многофункциональная  общественно-деловая зона; город Уссурийск | не требуется |
|  | спортивное | спортивный центр | бассейн площадью зеркала воды не менее 335 кв. м | Многофункциональная  общественно-деловая зона; город Уссурийск | не требуется |
|  | спортивное | спортивный центр | бассейн площадью зеркала воды не менее 335 кв. м | Зона смешанной и общественно-деловой застройки;  город Уссурийск | не требуется |
|  | спортивное | спортивный центр | бассейн площадью зеркала воды не менее 335 кв. м | Зона застройки среднеэтаж-ными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный); город Уссурийск | не требуется |
|  | спортивное | спортивный центр | бассейн площадью зеркала воды не менее 335 кв. м | Зона смешанной и общественно-деловой застройки;  город Уссурийск | не требуется |
|  | спортивное | спортивный центр | бассейн площадью зеркала воды не менее 335 кв. м | Многофункциональная  общественно-деловая зона;  город Уссурийск | не требуется |

## Объекты транспортной инфраструктуры

| **№ п/п** | **Назначение**  **объекта** | **Наименование**  **объекта** | **Характеристика** | **Местоположение** | **Характеристика зон с особыми условиями использования территорий** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Объекты улично-дорожной сети** | | | | | |
|  | ***Строительство и реконструкция магистральных улиц общегородского значения*** | | | | |
| 1 | Развитие улично-дорожной сети населенного пункта, вывод транзита из центральной части  г. Уссурийск | Реконструкция  ул. Новоселова | Магистральная улица общегородского значения, протяженность – 0,5 км | город Уссурийск | Не предусматривается |
| 2 | Развитие улично-дорожной сети населенного пункта, вывод транзита из центральной части  г. Уссурийск | Строительство улицы от  ул. Новоселова до объездной дороги | Магистральная улица общегородского значения, протяженность – 1,7 км | город Уссурийск | Не предусматривается |
| 3 | Развитие улично-дорожной сети населенного пункта, вывод транзита из центральной части  г. Уссурийск | Продолжение улицы Декабристов от пересечния с ул. Некрасова до  ул. Общественная | Магистральная улица общегородского значения, протяженность – 4,2 км | город Уссурийск | Не предусматривается |
| 4 | Развитие улично-дорожной сети населенного пункта, вывод транзита из центральной части  г. Уссурийск | Реконструкция  ул. Общественная | Магистральная улица общегородского значения, протяженность – 0,5 км | город Уссурийск | Не предусматривается |
| 5 | Развитие улично-дорожной сети населенного пункта, вывод транзита из центральной части  г. Уссурийск | Строительство магистральной улицы от  ул. Общественная и до  ул. 2-я Шахтерская | Магистральная улица общегородского значения, протяженность – 3,9 км | город Уссурийск | Санитарный разрыв 50 метров |
| 6 | Развитие улично-дорожной сети населенного пункта, вывод транзита из центральной части  г. Уссурийск | Реконструкция уо. 2-я Шахтерская | Магистральная улица общегородского значения, протяженность – 2,9 км | город Уссурийск | Не предусматривается |
| 7 | Развитие общегородской улично-дорожной сети  г. Уссурийск | Реконструкция  ул. Комсомольская | Магистральная улица общегородского значения, протяженность – 3,4 км | город Уссурийск | Не предусматривается |
| 8 | Развитие общегородской улично-дорожной сети  г. Уссурийск | Реконструкция  ул. Садовая | Магистральная улица общегородского значения, протяженность – 2,7 км | город Уссурийск | Не предусматривается |
| 9 | Развитие общегородской улично-дорожной сети  г. Уссурийск | Реконструкция  пр. Блюхера | Магистральная улица общегородского значения, протяженность – 2,9 км | город Уссурийск | Не предусматривается |
| 10 | Развитие общегородской улично-дорожной сети  г. Уссурийск | Строительство участка в продолжении пр. Блюхера до продолжения  ул. Декабристов | Магистральная улица общегородского значения, протяженность – 1,6 км | город Уссурийск | Не предусматривается |
| 11 | Развитие общегородской улично-дорожной сети  г. Уссурийск | Строительство улицы от  ул. Ушакова до  ул. Московская | Магистральная улица общегородского значения, протяженность – 0,3 км | город Уссурийск | Не предусматривается |
|  | ***Строительство и реконструкция магистральных улиц районного значения*** | | | | |
| 12 | Развитие улично-  дорожной сети  г. Уссурийск | Реконструкция  ул. Общественная | Магистральная улица районного значения, транспортно-пешеходная, протяженность – 1,6 км | город Уссурийск | Не предусматривается |
| 13 | Развитие улично-  дорожной сети  г. Уссурийск | Реконструкция и строительство ул. Красина | Магистральная улица районного значения, транспортно-пешеходная, протяженность: реконструкция – 2,1 км, строительство – 0,1 км | город Уссурийск | Не предусматривается |
| 14 | Развитие улично-  дорожной сети  г. Уссурийск | Реконструкция  ул. 8 Марта | Магистральная улица районного значения, транспортно-пешеходная, протяженность – 1,3 км | город Уссурийск | Не предусматривается |
| 15 | Развитие улично-  дорожной сети  г. Уссурийск | Реконструкция  ул. Коммунальная | Магистральная улица районного значения, транспортно-пешеходная, протяженность – 0,9 км | город Уссурийск | Не предусматривается |
| 16 | Развитие улично-  дорожной сети  г. Уссурийск | Реконструкция  ул. Бетонная от  ш. Раковское до  ул. Штабского | Магистральная улица районного значения, транспортно-пешеходная, протяженность – 2,0 км | город Уссурийск | Не предусматривается |
| 17 | Развитие улично-  дорожной сети  г. Уссурийск | Реконструкция улицы от ул. Бетонная (от ш.Раковское до ул. Штабского) до  ул. Московская | Магистральная улица районного значения, транспортно-пешеходная, протяженность – 2,5 км | город Уссурийск | Не предусматривается |
| 18 | Развитие улично-  дорожной сети  г. Уссурийск | Реконструкция  ул. Топоркова от  ул. Устименко до территории садоводств | Магистральная улица районного значения, транспортно-пешеходная, протяженность – 0,7 км | город Уссурийск | Не предусматривается |
| 19 | Развитие улично-  дорожной сети  г. Уссурийск | Реконструкция  ул. Карбышева | Магистральная улица районного значения, транспортно-пешеходная, протяженность – 1,3 км | город Уссурийск | Не предусматривается |
| 20 | Развитие улично-  дорожной сети  г. Уссурийск | Реконструкция  ул. Лазурная | Магистральная улица районного значения, транспортно-пешеходная, протяженность – 0,2 км | город Уссурийск | Не предусматривается |
| 21 | Развитие улично-  дорожной сети  г. Уссурийск | Реконструкция  ул. Крылова | Магистральная улица районного значения, транспортно-пешеходная, протяженность – 1,5 км | город Уссурийск, мкр. Хенина Сопка | Не предусматривается |
| 22 | Развитие улично-  дорожной сети  г. Уссурийск | Реконструкция  ул. Хенина от ул. Крылова до ул. Южная | Магистральная улица районного значения, транспортно-пешеходная, протяженность – 0,6 км | город Уссурийск, мкр. Хенина Сопка | Не предусматривается |
| 23 | Развитие улично-  дорожной сети  г. Уссурийск | Реконструкция ул. Казачья | Магистральная улица районного значения, транспортно-пешеходная, протяженность – 0,3 км | город Уссурийск | Не предусматривается |
| 24 | Развитие улично-  дорожной сети  г. Уссурийск | Реконструкция  ул. Анучинская | Магистральная улица районного значения, транспортно-пешеходная, протяженность – 0,5 км | город Уссурийск | Не предусматривается |
| 25 | Развитие улично-  дорожной сети  г. Уссурийск | Реконструкция  ул. Декабристов | Магистральная улица районного значения, транспортно-пешеходная, протяженность – 1,3 км | город Уссурийск | Не предусматривается |
| 26 | Развитие улично-  дорожной сети  г. Уссурийск | Реконструкция  ул. Степана Разина | Магистральная улица районного значения, транспортно-пешеходная, протяженность – 0,9 км | город Уссурийск | Не предусматривается |
| 27 | Развитие улично-  дорожной сети  г. Уссурийск | Строительство и реконструкция улицы от  ул. Хенина до Владивостокского шоссе | Магистральная улица районного значения, транспортно-пешеходная, протяженность –  1,2 км и 0,1 км | город Уссурийск, мкр. Хенина Сопка | Не предусматривается |
| 28 | Развитие улично-  дорожной сети  г. Уссурийск | строительство и реконструкция улицы от  ул. Топоркина до территории кладбища | Магистральная улица районного значения, транспортно-пешеходная, протяженность –  1,0 км и 0,2 км | город Уссурийск | Не предусматривается |
| 29 | Развитие улично-  дорожной сети  г. Уссурийск | Строительство и реконструкция улицы от  ул. Казачья до  ул. 2-я Шахтерская | Магистральная улица районного значения, транспортно-пешеходная, протяженность –  1,0 км и 0,2 км | город Уссурийск | Не предусматривается |
| 30 | Развитие улично-  дорожной сети  г. Уссурийск | Строительство и реконструкция  ул. Промпарк | Магистральная улица районного значения, транспортно-пешеходная, протяженность –  0,2 км и 0,9 км | город Уссурийск | Не предусматривается |
| 31 | Развитие улично-  дорожной сети  г. Уссурийск | Строительство и реконструкция улицы от ул. Пушкина до ул. Чичерина до ул. Комсомольская вдоль правого берега р. Раковка | Магистральная улица районного значения, транспортно-пешеходная, протяженность – 1,6 км | город Уссурийск | Не предусматривается |
| 32 | Развитие улично-  дорожной сети  г. Уссурийск | Строительство улицы от ш. Раковское до проектной улицы в продолжении  ул. Московская | Магистральная улица районного значения, транспортно-пешеходная, протяженность – 1,7 км | город Уссурийск | Не предусматривается |
| 33 | Развитие улично-  дорожной сети  г. Уссурийск | Строительство улицы в продолжение ул. Механизаторов до автомобильной дороги регионального значения | Магистральная улица районного значения, транспортно-пешеходная, протяженность – 1,3 км | город Уссурийск | Не предусматривается |
| 34 | Развитие улично-  дорожной сети  г. Уссурийск | Строительство улиц в районе ул. 8 Марта и  ул. Резервная | Магистральная улица районного значения, транспортно-пешеходная, протяженность – 6,4 км | город Уссурийск,  мкр Доброполье,  мкр Кирзавод | Не предусматривается |
| 35 | Развитие улично-  дорожной сети  г. Уссурийск | Строительство улицы в продолжение  ул. Коммунальная | Магистральная улица районного значения, транспортно-пешеходная, протяженность – 0,5 км | город Уссурийск | Не предусматривается |
| 36 | Развитие улично-  дорожной сети  г. Уссурийск | Строительство улицы от  ул. Теодора Тихого до ул. 2-я Шахтерская | Магистральная улица районного значения, транспортно-пешеходная, протяженность – 0,7 км | город Уссурийск | Не предусматривается |
| 37 | Развитие улично-  дорожной сети  г. Уссурийск | Строительство улицы от  ул. Промпарк до автомобильной дороги местного значения | Магистральная улица районного значения, транспортно-пешеходная, протяженность – 1,3 км | город Уссурийск | Не предусматривается |
| 38 | Развитие улично-  дорожной сети  г. Уссурийск | Строительство улицы в створе ул. Лазурная до  ул. Ивасика, | Магистральная улица районного значения, транспортно-пешеходная, протяженность – 1,0 км | город Уссурийск | Не предусматривается |
| 39 | Развитие улично-  дорожной сети  г. Уссурийск | Строительство улицы в створе ул. Слободская | Магистральная улица районного значения, транспортно-пешеходная, протяженность – 0,4 км | город Уссурийск | Не предусматривается |
| 40 | Развитие улично-  дорожной сети  г. Уссурийск | Строительство улицы от  ул. Русская до ул. Казачья | Магистральная улица районного значения, транспортно-пешеходная, протяженность – 1,3 км | город Уссурийск | Не предусматривается |
| 41 | Развитие улично-  дорожной сети  г. Уссурийск | Строительство улицы в створе ул. Анучинская по планируемой  территории | Магистральная улица районного значения, транспортно-пешеходная, протяженность – 0,8 км | город Уссурийск, проектируемая территория в районе ул. Анучинская | Не предусматривается |
|  | ***Строительство и реконструкция улиц местного значения*** | | | | |
| 42 | Развитие улично-  дорожной сети  г. Уссурийск | Строительство и реконструкция улиц на проектируемой территории в районе ул. 8-е Марта | Улицы и дороги местного значения, общая протяженность – 4,5 км и 0,5 км | город Уссурийск, проектируемая территория в районе ул. 8-е Марта | Не предусматривается |
| 43 | Развитие улично-  дорожной сети  г. Уссурийск | Строительство улиц на проектируемой территории в районе ул. Анучинская | Улицы и дороги местного значения, общая протяженность – 1,7 км | город Уссурийск, проектируемая территория в районе ул. Анучинская | Не предусматривается |
| 44 | Развитие улично-  дорожной сети  г. Уссурийск | Строительство улиц на проектируемой территории в районе ул. Резервная | Улицы и дороги местного значения, общая протяженность – 7,8 км | город Уссурийск, проектируемая территория в районе ул. Резервная | Не предусматривается |
| 45 | Развитие улично-  дорожной сети  г. Уссурийск | Строительство и реконструкция улиц на территории садоводческого общества «Автомобилист» | Улицы и дороги местного значения, общая протяженность –  0,3 км и 1,4 км. | город Уссурийск,  снт «Автомобилист» | Не предусматривается |
| 46 | Развитие улично-  дорожной сети  г. Уссурийск | Строительство улиц на проектируемой территории в границах улицы Саперная, ж/д «Москва –  Владивосток» | Улицы и дороги местного значения, общая протяженность – 5,4 км | город Уссурийск | Не предусматривается |
| 47 | Развитие улично-  дорожной сети  г. Уссурийск | Строительство улиц в границах р. Раковка, ж/д «Москва - Владивосток», ул. Комсосольская,  ул. Чичерена | Улицы и дороги местного значения, общая протяженность – 0,6 км | город Уссурийск,  мкр Междуречье | Не предусматривается |
| 48 | Развитие улично-  дорожной сети  г. Уссурийск | Строительство и реконструкция улиц в границах р. Раковка, ж/д «Москва - Владивосток», ул. Чичерена, р. Комаровка (в том числе проектируемая улица от  ул. Сергея Ушакова до ул. Московская с обустройством путепровода через железную дорогу и двухуровневой транспортной развязкой с ул. Московской) | Улицы и дороги местного значения, общая протяженность – 5,2 км и 0,3 км | город Уссурийск,  мкр. Междуречье | Не предусматривается |
| 49 | Развитие улично-  дорожной сети  г. Уссурийск | Строительство улиц в границах мкр. Западный | Улицы и дороги местного значения, общая протяженность – 1,2 км | город Уссурийск,  мкр. Западный | Не предусматривается |
| 50 | Развитие улично-  дорожной сети  г. Уссурийск | Строительство улиц в границах ул. Ивасика, пер. Степной, граница города | Улицы и дороги местного значения, общая протяженность – 2,9 км | город Уссурийск | Не предусматривается |
| 51 | Развитие улично-  дорожной сети  г. Уссурийск | Строительство улиц в границах ул. Нагорная, территория СНТ, восточная граница краевого гос.уч. соц. обслуживания «Уссурийский реабилитационный центр для лиц с умственной отсталостью» | Улицы и дороги местного значения, общая протяженность – 3,3 км | город Уссурийск | Не предусматривается |
| 52 | Развитие улично-  дорожной сети  г. Уссурийск | Строительство улиц в границах  мкр. Радужный | Улицы и дороги местного значения, общая протяженность – 1,2 км | город Уссурийск,  мкр. Радужный | Не предусматривается |
| 53 | Развитие улично-  дорожной сети  г. Уссурийск | Строительство улиц в границах  мкр. Хенина Сопка | Улицы и дороги местного значения, общая протяженность – 3,7 км | город Уссурийск,  мкр. Хенина Сопка | Не предусматривается |
| 54 | Развитие улично-  дорожной сети  г. Уссурийск | Строительство и реконструкция улиц в границах улицы Московская, ул. Раковская, ж/д «Москва – Владивосток» | Улицы и дороги местного значения, общая протяженность –  6,0 км и 0,2 км | город Уссурийск | Не предусматривается |
| 55 | Развитие улично-  дорожной сети  г. Уссурийск | Строительство улиц в границах улицы Московская,  ул. Раковская, ш. Раковское | Улицы и дороги местного значения, общая протяженность – 3,1 км | город Уссурийск | Не предусматривается |
| 56 | Развитие улично-  дорожной сети  г. Уссурийск | Строительство улиц в границах мкр. Кирзавода | Улицы и дороги местного значения, общая протяженность – 2,2 км | город Уссурийск,  мкр. Кирзавода | Не предусматривается |
| 57 | Развитие улично-  дорожной сети  г. Уссурийск | Строительство улиц в границах мкр. Доброполье юго-западнее Новоникольского шоссе | Улицы и дороги местного значения, общая протяженность – 1,8 км | город Уссурийск,  мкр. Доброполье | Не предусматривается |
| 58 | Развитие улично-  дорожной сети  г. Уссурийск | Строительство улиц в границах мкр. Барановский южнее военной части | Улицы и дороги местного значения, общая протяженность – 5,5 км | город Уссурийск,  мкр. Барановский | Не предусматривается |
| 59 | Развитие улично-  дорожной сети  г. Уссурийск | Строительство улиц в границах мкр. Пригородный | Улицы и дороги местного значения, общая протяженность – 0,6 км | город Уссурийск | Не предусматривается |
| 60 | Развитие улично-  дорожной сети  г. Уссурийск | Строительство улиц на проектируемой территории в районе ул. Общественная, в границах объздной дороги,  ул. Чумакова, ул. Дружбы | Улицы и дороги местного значения, общая протяженность – 8,0 км | город Уссурийск, мкр. Слобода | Не предусматривается |
| 61 | Развитие улично-  дорожной сети  г. Уссурийск | Строительство улиц в границах объездной дороги, ж/д «Москва – Владивосток», граница города Уссурийск | Улицы и дороги местного значения, общая протяженность – 1,1 км | город Уссурийск | Не предусматривается |
| 62 | Развитие улично-  дорожной сети  г. Уссурийск | Строительство улиц восточнее ул. Степана Разина | Улицы и дороги местного значения, общая протяженность – 1,5 км | город Уссурийск | Не предусматривается |
| 63 | Развитие улично-  дорожной сети  г. Уссурийск | Реконструкция улицы  ул. Ленинградская от  ул. Комарова до  ул. Маяковского | Улицы и дороги местного значения, общая протяженность – 0,1 км | город Уссурийск | Не предусматривается |
| 64 | Развитие улично-  дорожной сети  г. Уссурийск | Строительство и реконструкция улиц в границах  ул. Комсомольская,  р. Раковка, ул. Чичерена,  ул. Краснознаменная | Улицы и дороги местного значения, общая протяженность – 1,0 км и 0,5 км | город Уссурийск | Не предусматривается |
| 65 | Развитие улично-  дорожной сети  г. Уссурийск | Строительство улиц в границах ул. Топоркова,  ул. Нестеренко, СНТ "Пищевик", кладбище | Улицы и дороги местного значения, общая протяженность – 3,6 км | город Уссурийск | Не предусматривается |
| 66 | Развитие улично-  дорожной сети  г. Уссурийск | Строительство и реконструкция улиц в границах ул. Красина,  ул. 2-я Шахтерская,  ул. Садовая, садоводства, кладбище ул. Русская | Улицы и дороги местного значения, общая протяженность – 0,9 км и 2,0 км | город Уссурийск | Не предусматривается |
| 67 | Развитие улично-  дорожной сети  г. Уссурийск | Реконструкция улиц в границах ул. Красина,  ул. Садовая,  ул. Обшественная,  ул. Казачья | Улицы и дороги местного значения, общая протяженность – 1,3 км | город Уссурийск | Не предусматривается |
| 68 | Развитие улично-  дорожной сети  с. Алексей-Никольское | Строительство улиц в  с. Алексей-Никольское | Улицы и дороги местного значения, общая протяженность – 0,3 км | село Алексей-Никольское | Не предусматривается |
| 69 | Развитие улично-  дорожной сети  с. Баневурово | Строительство улиц в  с. Баневурово | Улицы и дороги местного значения, общая протяженность – 3,1 км | село Баневурово | Не предусматривается |
| 70 | Развитие улично-  дорожной сети  с. Богатырка | Строительство улиц в  с. Богатырка | Улицы и дороги местного значения, общая протяженность – 3,0 км | село Богатырка | Не предусматривается |
| 71 | Развитие улично-  дорожной сети  с. Боголюбовка | Строительство улиц в  с. Боголюбовка | Улицы и дороги местного значения, общая протяженность – 1,0 км | село Боголюбовка | Не предусматривается |
| 72 | Развитие улично-  дорожной сети  с. Борисовка | Строительство улиц в  с. Борисовка | Улицы и дороги местного значения, общая протяженность – 6,8 км | село Борисовка | Не предусматривается |
| 73 | Развитие улично-  дорожной сети  с. Воздвиженка | Строительство улиц в  с. Воздвиженка | Улицы и дороги местного значения, общая протяженность – 34,6 км | село Воздвиженка | Не предусматривается |
| 74 | Развитие улично-  дорожной сети ж.-д.  ст. Воздвиженский | Строительство улиц в ж.-д. ст. Воздвиженский | Улицы и дороги местного значения, общая протяженность – 8,3 км | железнодорожная станция Воздвиженский | Не предусматривается |
| 75 | Развитие улично-  дорожной сети  с. Глуховка | Строительство улиц в  с. Глуховка | Улицы и дороги местного значения, общая протяженность – 2,7 км | село Глуховка | Не предусматривается |
| 76 | Развитие улично-  дорожной сети  с. Долины | Строительство улиц в  с. Долины | Улицы и дороги местного значения, общая протяженность – 1,6 км | село Долины | Не предусматривается |
| 77 | Развитие улично-  дорожной сети  с. Дубовый Ключ | Строительство улиц в  с. Дубовый Ключ | Улицы и дороги местного значения, общая протяженность – 3,0 км | село Дубовый Ключ | Не предусматривается |
| 78 | Развитие улично-  дорожной сети  с. ДЭУ-196 | Строительство улиц в  с. ДЭУ-196 | Улицы и дороги местного значения, общая протяженность – 0,8 км | село ДЭУ-196 | Не предусматривается |
| 79 | Развитие улично-  дорожной сети  с. Заречное | Строительство улиц в  с. Заречное | Улицы и дороги местного значения, общая протяженность – 1,6 км | село Заречное | Не предусматривается |
| 80 | Развитие улично-дорожной сети  с. Каймановка | Строительство улиц в  с. Каймановка | Улицы и дороги местного значения, общая протяженность – 3,1 км | село Каймановка | Не предусматривается |
| 81 | Развитие улично-дорожной сети  с. Каменушка | Строительство улиц  с. Каменушка | Улицы и дороги местного значения, общая протяженность – 0,1 км | село Каменушка | Не предусматривается |
| 82 | Развитие улично-дорожной сети  с. Корсаковка | Строительство улиц в  с. Корсаковка | Улицы и дороги местного значения, общая протяженность – 15,6 км | село Корсаковка | Не предусматривается |
| 83 | Развитие улично-дорожной сети  с. Красный Яр | Строительство улиц в  с. Красный Яр | Улицы и дороги местного значения, общая протяженность – 4,8 км | село Красный Яр | Не предусматривается |
| 84 | Развитие улично-дорожной сети  с. Кроуновка | Строительство улиц в  с. Кроуновка | Улицы и дороги местного значения, общая протяженность – 8,3 км | село Кроуновка | Не предусматривается |
| 85 | Развитие улично-дорожной сети с. Кукуги | Строительство улиц в  с. Кукуги | Улицы и дороги местного значения, общая протяженность – 1,3 км | село Кукуги | Не предусматривается |
| 86 | Развитие улично-дорожной сети ж.-д. ст. Лимичевка | Строительство улиц в ж.-д. ст. Лимичевка | Улицы и дороги местного значения, общая протяженность – 1,3 км | железнодорожная станция Лимичевка | Не предусматривается |
| 87 | Развитие улично-дорожной сети  с. Линевичи | Строительство улиц в  с. Линевичи | Улицы и дороги местного значения, общая протяженность – 0,2 км | село Линевичи | Не предусматривается |
| 88 | Развитие улично-дорожной сети  с. Новоникольск | Строительство улиц в  с. Новоникольск | Улицы и дороги местного значения, общая протяженность – 10,5 км | село Новоникольск | Не предусматривается |
| 89 | Развитие улично-дорожной сети  п. Партизан | Строительство улиц в  п. Партизан | Улицы и дороги местного значения, общая протяженность – 1,1 км | поселок Партизан | Не предусматривается |
| 90 | Развитие улично-дорожной сети  с. Раковка | Строительство улиц в  с. Раковка | Улицы и дороги местного значения, общая протяженность – 0,5 км | село Раковка | Не предусматривается |
| 91 | Развитие улично-дорожной сети  с. Степное | Строительство улиц в  с. Степное | Улицы и дороги местного значения, общая протяженность – 1,6 км | село Степное | Не предусматривается |
| 92 | Развитие улично-дорожной сети  п. Тимирязевский | Строительство улиц в  п. Тимирязевский | Улицы и дороги местного значения, общая протяженность – 1,1 км | поселок Тимирязевский | Не предусматривается |
| 93 | Развитие улично-дорожной сети  с. Улитовка | Строительство улиц в  с. Улитовка | Улицы и дороги местного значения, общая протяженность – 0,4 км | село Улитовка | Не предусматривается |
| 94 | Развитие улично-дорожной сети  с. Элитное | Строительство улиц в  с. Элитное | Улицы и дороги местного значения, общая протяженность – 0,5 км | село Элитное | Не предусматривается |
| 95 | Развитие улично-дорожной сети  с. Яконовка | Строительство улиц в  с. Яконовка | Улицы и дороги местного значения, общая протяженность – 1,2 км | село Яконовка | Не предусматривается |
|  | ***Дорожные сооружения*** | | | | |
| 96 | Транспортное  сооружение | Строительство двухуровневой транспортной развязки на пересечении объездной дороги с Михайловским шоссе | Транспортнаяразвзяка в разных уровнях – 1 ед. | город Уссурийск | Не предусматривается |
| 97 | Транспортное  сооружение | Строительство автомобильного путепровода на пересечении объездной дороги с железной дорогой | Путепровод – 1 ед. | город Уссурийск | Не предусматривается |
| 98 | Транспортное  сооружение | Строительство автомобильного путепровода на пересечении в продолжении  ул. Декабристов до  ул. Общественная с железной дорогой | Путепровод – 1 ед. | город Уссурийск | Не предусматривается |
| 99 | Транспортное  сооружение | Строительство автомобильногомоста через  р. Раковка в продолжении  ул. Декабристов до  ул. Общественная | Мостовой переход – 1 ед. | город Уссурийск | Не предусматривается |
| 100 | Транспортное  сооружение | Строительство двухуровневой транспортной развязки на пересечении продолжения  ул. Декабристов до  ул. Общественная и продолжения ул. Тургенева | Транспортнаяразвзяка в разных уровнях – 1 ед. | город Уссурийск | Не предусматривается |
| 101 | Транспортное  сооружение | Строительство автомобильного путепровода на пересечении планируемой связки улиц Ушакова и Московской с железной дорогой | Путепровод – 1 ед. | город Уссурийск | Не предусматривается |
| 102 | Транспортное  сооружение | Строительство двухуровневой транспортной развязкой на месте пресечения планируемой связки улиц Ушакова и Московской с  ул. Московской) | Транспортнаяразвзяка в разных уровнях – 1 ед. | город Уссурийск | Не предусматривается |
|  | ***Объекты обслуживания автотранспорта*** | | | | |
| 103 | Заправка  автомобильного  транспорта | Строительство АЗС | 2 ед. | Производственная зона; город Уссурийск | Санитарный разрыв 50 м в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 2 ед. | Зона транспортной инфраструктуры; город Уссурийск |
| 104 | Техническое  обслуживание  автомобильного  транспорта | Строиетльство СТО | 1 ед. | Многофункциональная  общественно-деловая зона; город Уссурийск | Санитарный разрыв 50 м в соответствии с требованиями  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 3 ед. | Зона транспортной инфраструктуры; город Уссурийск |
| 4 ед. | Производственная зона; город Уссурийск |
|  | ***Строительство автомобильных дорог местного значения (вне границ населенных пунктов)*** | | | | |
| 105 | Улучшение  транспортных связей | Строительство автомобильной дороги местного значения (объездной дороги) от  с. Новоникольск через  с Лимичевка до  ул. 2-я Шахтерская | Дорога местного  значения – 12,2 км | Уссурийский городской округ, вне границ  населенных пунктов | Санитарный разрыв 100 м в соответствии с требованиями  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| **Общественный пассажирский транспорт** | | | | | |
| 106 | Создание условий для предоставления  транспортных услуг населению и  организация транспортного обслуживания населения в границах  городского округа | Строительство остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта | Остановочный пункт должен быть оборудованн в соответствии с нормативными документами (ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства.  Общие требования») | город Уссурийск | не требуется |

## Объекты в области инженерной инфраструктуры

### Электроснабжение

| **№ п/п** | **Назначение**  **объекта** | **Наименование объекта** | **Характеристика** | **Местоположение** | **Характеристика зон с особыми условиями использования территорий** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обеспечение электроснабжением планируемой промышленной территории | Строительство ПС 35 кВ | Мощность – по заданию на проектирование | Производственная зона;  Уссурийский городской округ | Охранная зона – 15 м, санитарно-защитная зона |
|  | Обеспечение электроснабжением промышленной территории | Строительство ВЛ 35 кВ от ПС 220 кВ | Протяженность – 12,7 км | Уссурийский городской округ, северо-восточнее  границ города Уссурийска | Охранная зона – 15 м, |
|  | Повышение надежности электроснабжения | Реконструкция ПС 35 кВ МЖК | Перевод на напряжение 110 кВ | Производственная зона;  город Уссурийск | Охранная зона – 15 м, санитарно-защитная зона |
|  | Повышение надежности электроснабжения | Реконструкция  ПС 35 кВ УМЗ | Мощность – по заданию на проектирование | Производственная зона;  город Уссурийск | Охранная зона – 15 м, санитарно-защитная зона |
|  | Повышение надежности электроснабжения | Реконструкция ПС 35 кВ Молокозавод | Мощность – по заданию на проектирование | Зона инженерно  инфраструктуры;  город Уссурийск | Охранная зона – 15 м, санитарно-защитная зона |
|  | Повышение надежности электроснабжения | Реконструкция ПС 35 кВ Известковая | Мощность – 1х6,3 МВА | Зона инженерной инфраструктуры; город Уссурийск | Охранная зона – 15 м, санитарно-защитная зона |
|  | Повышение надежности электроснабжения | Реконструкция ПС 35 кВ Баневур | Мощность – 1х4 МВА | Зона инженерной инфраструктуры; Уссурийский  городской округ, юго-восточнее села Заречное | Охранная зона – 15 м, санитарно-защитная зона |
|  | Повышение надежности электроснабжения | Реконструкция ПС 35 кВ Тимирязевка | Мощность – 2х20 МВА | Производственная зона; село Воздвиженка | Охранная зона – 15 м, санитарно-защитная зона |
|  | Повышение надежности электроснабжения | РеконструкцияВЛ 35 кВ Кожзавод – Известковая | Протяженность – 13,7 км | город Уссурийск | Охранная зона – 15 м |
|  | Повышение надежности электроснабжения | Реконструкция ВЛ 35 кВ Кожзавод –Водозабор – Боневур | Протяженность – 12,8 км | Уссурийский городской округ | Охранная зона – 15 м |
|  | Повышение надежности электроснабжения | Реконструкция ВЛ 35 кВ УМЗ – Молокозавод | Протяженность – 1,9 км | город Уссурийск | Охранная зона – 15 м |
|  | Обеспечение электроснабжением планируемые к развитию территории | Строительство ТП 10 (6) кВ | Количество и мощность определяются на последующих стадиях проектирования | Точное местоположение и функциональная зона определяются на последующих стадиях проектирования;  Уссурийский городской округ | Охранная зона – 10 м |
|  | Обеспечение электроснабжением планируемые к развитию территории | Реконструкция ТП 10 (6) кВ | Количество и мощность определяются на последующих стадиях проектирования | Точное местоположение и функциональная зона определяются на последующих стадиях проектирования;  Уссурийский городской округ | Охранная зона – 10 м |
|  | Обеспечение электроснабжением планируемые к развитию территории | Строительство ВЛ 10-0,4 кВ | Мощность определяется на последующих стадиях проектирования | Уссурийский городской округ | Охранная зона – 10 м |
|  | Обеспечение электроснабжением планируемые к развитию территории | Реконструкция ВЛ 10-0,4 кВ | Мощность определяется на последующих стадиях проектирования | Уссурийский городской округ | Охранная зона – 10 м |

### Теплоснабжение

| **№ п/п** | **Назначение**  **объекта** | **Наименование объекта** | **Характеристика** | **Местоположение** | **Характеристика зон с особыми условиями использования территорий** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обеспечение тепловой энергией новых потребителей | Строительство котельной | Мощность – 1,0 Гкал/час | Зона застройки индивидуальными жилыми домами; село Воздвиженка | Санитарно-защитная зона |
|  | Обеспечение тепловой энергией потребителей | Реконструкция котельной | Мощность – 19,5 Гкал/час | Зона инженерной инфраструктуры; село Воздвиженка | Санитарно-защитная зона |
|  | Обеспечение тепловой энергией потребителей | Реконструкция котельной № 50 | Мощность – 4,0 Гкал/час | Многофункциональная  общественно-деловая зона; село Заречное | Санитарно-защитная зона |
|  | Обеспечение тепловой энергией потребителей | Реконструкция котельной № 49 | Мощность – 1,4 Гкал/час | Многофункциональная  общественно-деловая зона; село Каймановка | Санитарно-защитная зона |
|  | Обеспечение тепловой энергией потребителей | Реконструкция котельной | Мощность – 5,2 Гкал/час | Зона инженерной инфраструктуры; село Корсаковка | Санитарно-защитная зона |
|  | Обеспечение тепловой энергией новых потребителей | Строительство котельной | Мощность – 2,0 Гкал/час | Зона застройки индивидуальными жилыми домами; село Кроуновка | Санитарно-защитная зона |
|  | Обеспечение тепловой энергией потребителей | Реконструкция котельной № 57 | Мощность – 2,3 Гкал/час | Многофункциональная  общественно-деловая зона; село Степное | Санитарно-защитная зона |
|  | Обеспечение тепловой энергией потребителей | Реконструкция котельной № 44 | Мощность – 12,0 Гкал/час | Зона инженерной инфраструктуры; поселок Тимирязевский | Санитарно-защитная зона |
|  | Повышение надежности и качества теплоснабжения потребителей г. Уссурийска | Строительство тепловых сетей | Протяженность – 36,8 км | город Уссурийск | Охранная зона |
|  | Повышение надежности и качества теплоснабжения потребителей | Реконструкция тепловых сетей | Протяженность определяется на последующих стадиях проектирования | город Уссурийск | Охранная зона |
|  | Повышение надежности и качества теплоснабжения потребителей | Реконструкция тепловых сетей | Протяженность определяется на последующих стадиях проектирования | село Алексей-Никольское | Охранная зона |
|  | Повышение надежности и качества теплоснабжения потребителей | Реконструкция тепловых сетей | Протяженность определяется на последующих стадиях проектирования | село Борисовка | Охранная зона |
|  | Повышение надежности и качества теплоснабжения потребителей | Реконструкция тепловых сетей | Протяженность определяется на последующих стадиях проектирования | село Воздвиженка | Охранная зона |
|  | Повышение надежности и качества теплоснабжения потребителей | Реконструкция тепловых сетей | Протяженность определяется на последующих стадиях проектирования | село Дубовый Ключ | Охранная зона |
|  | Повышение надежности и качества теплоснабжения потребителей | Реконструкция тепловых сетей | Протяженность определяется на последующих стадиях проектирования | село Заречное | Охранная зона |
|  | Повышение надежности и качества теплоснабжения потребителей | Реконструкция тепловых сетей | Протяженность определяется на последующих стадиях проектирования | село Каймановка | Охранная зона |
|  | Повышение надежности и качества теплоснабжения потребителей | Реконструкция тепловых сетей | Протяженность определяется на последующих стадиях проектирования | село Корсаковка | Охранная зона |
|  | Повышение надежности и качества теплоснабжения потребителей | Реконструкция тепловых сетей | Протяженность определяется на последующих стадиях проектирования | село Корфовка | Охранная зона |
|  | Повышение надежности и качества теплоснабжения потребителей | Реконструкция тепловых сетей | Протяженность определяется на последующих стадиях проектирования | село Красный Яр | Охранная зона |
|  | Повышение надежности и качества теплоснабжения потребителей | Реконструкция тепловых сетей | Протяженность определяется на последующих стадиях проектирования | село Новоникольск | Охранная зона |
|  | Повышение надежности и качества теплоснабжения потребителей | Реконструкция тепловых сетей | Протяженность определяется на последующих стадиях проектирования | село Пуциловка | Охранная зона |
|  | Повышение надежности и качества теплоснабжения потребителей | Реконструкция тепловых сетей | Протяженность определяется на последующих стадиях проектирования | село Раковка | Охранная зона |
|  | Повышение надежности и качества теплоснабжения потребителей | Реконструкция тепловых сетей | Протяженность определяется на последующих стадиях проектирования | село Степное | Охранная зона |
|  | Повышение надежности и качества теплоснабжения потребителей | Реконструкция тепловых сетей | Протяженность определяется на последующих стадиях проектирования | поселок Тимирязевский | Охранная зона |

### Газоснабжение

| **№ п/п** | **Назначение**  **объекта** | **Наименование объекта** | **Характеристика** | **Местоположение** | **Характеристика зон с особыми условиями использования территорий** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Газоснабжение  г. Уссурийск | Строительство ГГРП-1 | Производительность – 109720 м3/час | Зона транспортной инфраструктуры; город Уссурийск | Охранная зона – 10 м |
|  | Газоснабжение  г. Уссурийск | Строительство ГГРП-2 | Производительность – 64030 м3/час | Зона озелененных территорий общего пользования; село Новоникольск | Охранная зона – 10 м |
|  | Газоснабжение  с. Баневурово, п. Партизан, с. Долины, с. Дубовый Ключ, с. Заречное, с. Горно-Таежное, с. Кондратеновка, с. Каймановка, с. Каменушка, с. Глуховка, с. Раковка,  с. Боголюбовка | Строительство ГГРП-3 | Производительность – 5996 м3/час | Зона сельскохозяйственных угодий; вблизи села Баневурово | Охранная зона – 10 м |
|  | Газоснабжение  п. Тимирязевский,  ж.-д. ст. Лимичевка,  с. Воздвиженка, ж.-д. ст. Воздвиженский | Строительство ГГРП-4 | Производительность – 8899 м3/час | Зона сельскохозяйственных угодий; вблизи поселка  Тимирязевский | Охранная зона – 10 м |
|  | Газоснабжение  с. Степное, с. Элитное | Строительство ГГРП-5 | Производительность – 689 м3/час | Зона сельскохозяйственных угодий; вблизи села Элитное | Охранная зона – 10 м |
|  | Газоснабжение с. Борисовка, с. Корсаковка, с. Кроуновка,  с. Яконовка, с. Пушкино, с. Кугуки, с. Линевичи, с. Утесное, с. Красный Яр | Строительство ГГРП-6 | Производительность – 4692 м3/час | Зона сельскохозяйственных угодий; село Борисовка | Охранная зона – 10 м |
|  | Газоснабжение с. Улитовка, с. Пуциловка, с. Богатырка, с. Монакино | Строительство ГГРП-7 | Производительность – 1377 м3/час | Зона сельскохозяйственных угодий; вблизи села Пуциловка | Охранная зона – 10 м |
|  | Газоснабжение  с. Алексей-Никольское,  с. Николо-Львовское,  с. Корфовка | Строительство ГГРП-8 | Производительность – 1086 м3/час | Зона сельскохозяйственных угодий; вблизи села Алексей-Никольское | Охранная зона – 10 м |
|  | Газоснабжение  с. Новоникольск | Строительство ГГРП-9 | Производительность – 6059 м3/час | Зона застройки индивидуальными жилыми домами; село Новоникольск | Охранная зона – 10 м |
|  | Газоснабжение  Уссурийского  городского округа | Строительство ГГРП-10 | Производительность – 1798 м3/час | Зона инженерной инфраструктуры; Уссурийский  городской округ | Охранная зона – 10 м |
|  | Газоснабжение  Уссурийского  городского округа | Строительство ГГРП-11 | Производительность – 2605 м3/час | Зона инженерной инфраструктуры; Уссурийский  городской округ | Охранная зона – 10 м |
|  | Газоснабжение  г. Уссурийск | Строительство ГРП 1 | Максимальный часовой расход – 629 м3/час | Зона застройки индивидуальными жилыми домами; город Уссурийск  (ул. Саперная) | Охранная зона – 10 м |
|  | Газоснабжение  г. Уссурийск | Строительство ГРП 2 | Максимальный часовой расход – 629 м3/час | Зона застройки индивидуальными жилыми домами; город Уссурийск  (ул. Таёжная) | Охранная зона – 10 м |
|  | Газоснабжение  г. Уссурийск | Строительство ГРП 3 | Максимальный часовой расход – 601 м3/час | Зона застройки индивидуальными жилыми домами; город Уссурийск  (ул. 2-я Шахтерская) | Охранная зона – 10 м |
|  | Газоснабжение  г. Уссурийск | Строительство ГРП 4 | Максимальный часовой расход – 601 м3/час | Зона застройки индивидуальными жилыми домами; город Уссурийск  (ул. Бонивура) | Охранная зона – 10 м |
|  | Газоснабжение  г. Уссурийск | Строительство ГРП 5 | Максимальный часовой расход – 601 м3/час | Зона озелененных территорий общего пользования;  город Уссурийск  (ул. Инженерная) | Охранная зона – 10 м |
|  | Газоснабжение  г. Уссурийск | Строительство ГРП 6 | Максимальный часовой расход – 271 м3/час | Зона застройки индивидуальными жилыми домами; город Уссурийск  (ул. Хабаровская) | Охранная зона – 10 м |
|  | Газоснабжение  г. Уссурийск | Строительство ГРП 7 | Максимальный часовой расход – 271 м3/час | Зона озелененных территорий общего пользования;  город Уссурийск  (ул. Красногвардейская) | Охранная зона – 10 м |
|  | Газоснабжение  г. Уссурийск | Строительство ГРП 8 | Максимальный часовой расход – 514 м3/час | Зона застройки индивидуальными жилыми домами; город Уссурийск (ул. Хабаровская) | Охранная зона – 10 м |
|  | Газоснабжение  г. Уссурийск | Строительство ГРП 9 | Максимальный часовой расход – 311 м3/час | Зона застройки индивидуальными жилыми домами; город Уссурийск (ул. Общественная) | Охранная зона – 10 м |
|  | Газоснабжение  г. Уссурийск | Строительство ГРП 10 | Максимальный часовой расход – 311 м3/час | Зона застройки индивидуальными жилыми домами; город Уссурийск (ул. Русская) | Охранная зона – 10 м |
|  | Газоснабжение  г. Уссурийск | Строительство ГРП 11 | Максимальный часовой расход – 572 м3/час | Зона застройки индивидуальными жилыми домами; город Уссурийск (ул. Ломоносова) | Охранная зона – 10 м |
|  | Газоснабжение  г. Уссурийск | Строительство ГРП 12 | Максимальный часовой расход – 572 м3/час | Зона застройки индивидуальными жилыми домами; город Уссурийск (ул. Андреева-Копылова) | Охранная зона – 10 м |
|  | Газоснабжение  г. Уссурийск | Строительство ГРП 13 | Максимальный часовой расход – 459 м3/час | Зона застройки индивидуальными жилыми домами; город Уссурийск (ул. Пинегина) | Охранная зона – 10 м |
|  | Газоснабжение  г. Уссурийск | Строительство ГРП 14 | Максимальный часовой расход – 459 м3/час | Зона застройки индивидуальными жилыми домами; город Уссурийск (пер. Яблочный) | Охранная зона – 10 м |
|  | Газоснабжение  г. Уссурийск | Строительство ГРП 15 | Максимальный часовой расход – 459 м3/час | Зона застройки индивидуальными жилыми домами; город Уссурийск (ул. Слободская) | Охранная зона – 10 м |
|  | Газоснабжение  г. Уссурийск | Строительство ГРП 16 | Максимальный часовой расход – 374 м3/час | Зона застройки индивидуальными жилыми домами; город Уссурийск (ул. Ясная) | Охранная зона – 10 м |
|  | Газоснабжение  г. Уссурийск | Строительство ГРП 17 | Максимальный часовой расход – 374 м3/час | Зона застройки индивидуальными жилыми домами; город Уссурийск (ул. Дубовая Роща) | Охранная зона – 10 м |
|  | Газоснабжение  г. Уссурийск | Строительство ГРП 18 | Максимальный часовой расход – 235 м3/час | Зона застройки индивидуальными жилыми домами; город Уссурийск (ул. Тополиная) | Охранная зона – 10 м |
|  | Газоснабжение  г. Уссурийск | Строительство ГРП 19 | Максимальный часовой расход – 142 м3/час | Многофункциональная  общественно-деловая зона; город Уссурийск (в районе Раковского шоссе) | Охранная зона – 10 м |
|  | Газоснабжение  г. Уссурийск | Строительство ГРП 20 | Максимальный часовой расход – 381 м3/час | Зона застройки среднеэтаж-ными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный); г. Уссурийск (ул. Московская) | Охранная зона – 10 м |
|  | Газоснабжение  г. Уссурийск | Строительство ГРП 21 | Максимальный часовой расход – 381 м3/час | Зона застройки индивидуальными жилыми домами; город Уссурийск (в районе ул. Коршунова) | Охранная зона – 10 м |
|  | Газоснабжение  г. Уссурийск | Строительство ГРП 22 | Максимальный часовой расход – 168 м3/час | Зона застройки индивидуальными жилыми домами; город Уссурийск (ул. Добровольского) | Охранная зона – 10 м |
|  | Газоснабжение  г. Уссурийск | Строительство ГРП 23 | Максимальный часовой расход – 61 м3/час | Зона озелененных территорий общего пользования; город Уссурийск (ул. Промышленная) | Охранная зона – 10 м |
|  | Газоснабжение  г. Уссурийск | Строительство ГРП 24 | Максимальный часовой расход –421 м3/час | Зона застройки индивидуальными жилыми домами; город Уссурийск (ул. Победы) | Охранная зона – 10 м |
|  | Газоснабжение  г. Уссурийск | Строительство ГРП 25 | Максимальный часовой расход – 244 м3/час | Зона застройки индивидуальными жилыми домами; город Уссурийск (ул. Чапаева) | Охранная зона – 10 м |
|  | Газоснабжение  г. Уссурийск | Строительство ГРП 26 | Максимальный часовой расход – 244 м3/час | Зона застройки индивидуальными жилыми домами; город Уссурийск (ул. Крылова) | Охранная зона – 10 м |
|  | Газоснабжение  г. Уссурийск | Строительство ГРП 27 | Максимальный часовой расход – 45 м3/час | Зона застройки индивидуальными жилыми домами; город Уссурийск (ул. Столетова) | Охранная зона – 10 м |
|  | Газоснабжение  г. Уссурийск | Строительство ГРП 28 | Максимальный часовой расход – 107 м3/час | Многофункциональная  общественно-деловая зона; город Уссурийск (ул. Лермонтова) | Охранная зона – 10 м |
|  | Газоснабжение  г. Уссурийск | Строительство ГРП 29 | Максимальный часовой расход – 96 м3/час | Зона застройки индивидуальными жилыми домами; город Уссурийск (пер. Южный) | Охранная зона – 10 м |
|  | Газоснабжение  г. Уссурийск | Строительство ГРП 30 | Максимальный часовой расход – 122 м3/час | Зона застройки индивидуальными жилыми домами; город Уссурийск (ул. Карбышева) | Охранная зона – 10 м |
|  | Газоснабжение  г. Уссурийск | Строительство ГРП 31 | Максимальный часовой расход – 203 м3/час | Зона застройки индивидуальными жилыми домами; город Уссурийск (ул. Ивасика) | Охранная зона – 10 м |
|  | Газоснабжение  г. Уссурийск | Строительство ГРП 32 | Максимальный часовой расход – 343 м3/час | Зона застройки индивидуальными жилыми домами; город Уссурийск (ул. Маяковского) | Охранная зона – 10 м |
|  | Газоснабжение  г. Уссурийск | Строительство ГРП 33 | Максимальный часовой расход – 343 м3/час | Зона застройки индивидуальными жилыми домами; город Уссурийск (ул. Чаадаева) | Охранная зона – 10 м |
|  | Газоснабжение  г. Уссурийск | Строительство ГРП 34 | Максимальный часовой расход – 268 м3/час | Зона застройки индивидуальными жилыми домами; город Уссурийск (ул. Советская) | Охранная зона – 10 м |
|  | Газоснабжение  г. Уссурийск | Строительство ГРП 35 | Максимальный часовой расход – 268 м3/час | Зона застройки индивидуальными жилыми домами; город Уссурийск (ул. Декабристов) | Охранная зона – 10 м |
|  | Газоснабжение  г. Уссурийск | Строительство ГРП 36 | Максимальный часовой расход – 241 м3/час | Зона застройки индивидуальными жилыми домами; город Уссурийск (ул. Резервная) | Охранная зона – 10 м |
|  | Газоснабжение  г. Уссурийск | Строительство ГРП 37 | Максимальный часовой расход – 149 м3/час | Зона застройки индивидуальными жилыми домами; город Уссурийск (ул. Борисовская) | Охранная зона – 10 м |
|  | Газоснабжение  г. Уссурийск | Строительство ГРП 38 | Максимальный часовой расход – 149 м3/час | Зона режимных территорий; город Уссурийск (ул. Борисовская) | Охранная зона – 10 м |
|  | Газоснабжение  г. Уссурийск | Строительство ГРП 39 | Максимальный часовой расход – 187 м3/час | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный); город Уссурийск (ул. Губрия) | Охранная зона – 10 м |
|  | Газоснабжение  г. Уссурийск | Строительство ГРП 40 | Максимальный часовой расход – 194 м3/час | Зона застройки индивидуальными жилыми домами; город Уссурийск (ул. Стреневая) | Охранная зона – 10 м |
|  | Газоснабжение  г. Уссурийск | Строительство ГРП 41 | Максимальный часовой расход – 114 м3/час | Зона застройки индивидуальными жилыми домами; город Уссурийск (в районе ул. Высотная) | Охранная зона – 10 м |
|  | Газоснабжение  г. Уссурийск | Строительство ГРП 42 | Максимальный часовой расход – 305 м3/час | Зона застройки индивидуальными жилыми домами; город Уссурийск (ул. Славянская) | Охранная зона - 10 м |
|  | Газоснабжение  г. Уссурийск | Строительство ГРП 43 | Максимальный часовой расход – 198 м3/час | Зона застройки индивидуальными жилыми домами; город Уссурийск (ул. Артемовская) | Охранная зона – 10 м |
|  | Газоснабжение  г. Уссурийск | Строительство ГРП 44 | Максимальный часовой расход – 72 м3/час | Зона застройки индивидуальными жилыми домами; город Уссурийск (ул. 8 Марта) | Охранная зона – 10 м |
|  | Газоснабжение  г. Уссурийск | Строительство ГРП 45 | Максимальный часовой расход – 1808 м3/час | Зона застройки среднеэтаж-ными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный); г. Уссурийск (ул. Александра Зеленского) | Охранная зона – 10 м |
|  | Газоснабжение  г. Уссурийск | Строительство ГРП 46 | Максимальный часовой расход – 504 м3/час | Зона смешанной и общественно-деловой застройки;  город Уссурийск | Охранная зона – 10 м |
|  | Газоснабжение  г. Уссурийск | Строительство ГРП 47 | Максимальный часовой расход – 193 м3/час | Зона застройки среднеэтаж-ными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный); город Уссурийск | Охранная зона - 10 м |
|  | Газоснабжение  г. Уссурийск | Строительство ГРП 48 | Максимальный часовой расход – 110 м3/час | Зона застройки индивидуальными жилыми домами; город Уссурийск; | Охранная зона – 10 м |
|  | Газоснабжение  г. Уссурийск | Строительство ГРП 49 | Максимальный часовой расход – 343 м3/час | Многофункциональная  общественно-деловая зона; город Уссурийск (ул. Севастопольская) | Охранная зона – 10 м |
|  | Газоснабжение  г. Уссурийск | Строительство ГРП 50 | Максимальный часовой расход – 343 м3/час | Зона застройки индивидуальными жилыми домами; город Уссурийск (ул. Севастопольская) | Охранная зона – 10 м |
|  | Газоснабжение  г. Уссурийск | Строительство ГРП 51 | Максимальный часовой расход – 188 м3/час | Зона застройки индивидуальными жилыми домами; город Уссурийск (ул. Общественная, ул. Дружбы, ул. Черепанова, ул. Заводская, войсковая часть) | Охранная зона – 10 м |
|  | Газоснабжение  г. Уссурийск | Строительство ГРП 52 | Максимальный часовой расход – 122 м3/час | Зона застройки индивидуальными жилыми домами; город Уссурийск (ул. Общественная-ул. Чумакова) | Охранная зона – 10 м |
|  | Газоснабжение  г. Уссурийск | Строительство ГРУ-1 | Максимальный часовой расход – 79 м3/час | Зона застройки среднеэтаж-ными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный); город Уссурийск (ул. Русская) | Охранная зона – 10 м |
|  | Газоснабжение  г. Уссурийск | Строительство ГРУ-2 | Максимальный часовой расход – 82 м3/час | Зона застройки среднеэтаж-ными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный); г. Уссурийск (ул. Русская, ул. Ветеранов) | Охранная зона – 10 м |
|  | Газоснабжение  г. Уссурийск | Строительство ГРУ-3 | Максимальный часовой расход – 172 м3/час | Зона застройки среднеэтаж-ными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный); г. Уссурийск (ул. Плеханова,  ул. Некрасова, ул. Пушкина) | Охранная зона – 10 м |
|  | Газоснабжение  г. Уссурийск | Строительство ГРУ-4 | Максимальный часовой расход – 56 м3/час | Зона застройки индивидуальными жилыми домами; город Уссурийск (ул. Агеева) | Охранная зона – 10 м |
|  | Газоснабжение  г. Уссурийск | Строительство ГРУ-5 | Максимальный часовой расход – 209 м3/час | Зона застройки среднеэтаж-ными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный); г. Уссурийск (ул. Октябрьская,  ул. Некрасова, ул. Плеханова, ул. Советская) | Охранная зона – 10 м |
|  | Газоснабжение  г. Уссурийск | Строительство ГРУ-6 | Максимальный часовой расход – 246 м3/час | Зона застройки среднеэтаж-ными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный); г. Уссурийск (ул. Суханова, ул. Советская, ул. Володарского, ул. Некрасова) | Охранная зона – 10 м |
|  | Газоснабжение  г. Уссурийск | Строительство ГРУ-7 | Максимальный часовой расход – 56 м3/час | Зона застройки среднеэтаж-ными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный); город Уссурийск (ул. Уссурийская) | Охранная зона – 10 м |
|  | Газоснабжение  г. Уссурийск | Строительство ГРУ-8 | Максимальный часовой расход – 187 м3/час | Многофункциональная  общественно-деловая зона; город Уссурийск (ул. Чичерина, ул. Советская, ул. Некрасова) | Охранная зона – 10 м |
|  | Газоснабжение  г. Уссурийск | Строительство ГРУ-9 | Максимальный часовой расход – 48 м3/час | Зона застройки среднеэтаж-ными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный); город Уссурийск (ул. Пушкина) | Охранная зона – 10 м |
|  | Газоснабжение  г. Уссурийск | Строительство ГРУ-10 | Максимальный часовой расход – 77 м3/час | Зона озелененных территорий общего пользования; город Уссурийск (ул. Краснознаменная) | Охранная зона – 10 м |
|  | Газоснабжение  г. Уссурийск | Строительство ГРУ-11 | Максимальный часовой расход – 89 м3/час | Зона застройки среднеэтаж-ными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный); г. Уссурийск (ул. Ленина, ул. Чичерина) | Охранная зона – 10 м |
|  | Газоснабжение  г. Уссурийск | Строительство ГРУ-12 | Максимальный часовой расход – 74 м3/час | Зона застройки среднеэтаж-ными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный); г. Уссурийск (ул. Бестужева, ул. Рюмина) | Охранная зона – 10 м |
|  | Газоснабжение  г. Уссурийск | Строительство ГРУ-13 | Максимальный часовой расход – 57 м3/час | Зона застройки среднеэтаж-ными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая  мансардный); г. Уссурийск (ул. Некрасова, ул. Агеева) | Охранная зона – 10 м |
|  | Газоснабжение  г. Уссурийск | Строительство ГРУ-14 | Максимальный часовой расход – 82 м3/час | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный); город Уссурийск (ул. Русская, ул. Ветеранов) | Охранная зона – 10 м |
|  | Газоснабжение  г. Уссурийск | Строительство ГРУ-15 | Максимальный часовой расход – 232 м3/час | Зона застройки среднеэтаж-ными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный); г. Уссурийск (ул. Комарова, ул. Некрасова) | Охранная зона – 10 м |
|  | Газоснабжение  г. Уссурийск | Строительство ГРУ-16 | Максимальный часовой расход – 21 м3/час | Зона застройки среднеэтаж-ными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный); г. Уссурийск (ул. Плеханова) | Охранная зона – 10 м |
|  | Газоснабжение  г. Уссурийск | Строительство ГРУ-17 | Максимальный часовой расход – 63 м3/час | Зона застройки среднеэтаж-ными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный); г. Уссурийск (ул. Комсомольская, ул. Некрасова) | Охранная зона – 10 м |
|  | Газоснабжение  г. Уссурийск | Строительство ГРУ-18 | Максимальный часовой расход – 271 м3/час | Зона застройки среднеэтаж-ными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный); г. Уссурийск (ул. Угловая, Владивостокское шоссе) | Охранная зона – 10 м |
|  | Газоснабжение  г. Уссурийск | Строительство ГРУ-19 | Максимальный часовой расход – 54 м3/час | Многофункциональная общественно-деловая зона; город Уссурийск (ул. Некрасова) | Охранная зона – 10 м |
|  | Газоснабжение  г. Уссурийск | Строительство ГРУ-20 | Максимальный часовой расход – 27 м3/час | Зона застройки среднеэтаж-ными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный); г. Уссурийск (ул. Некрасова) | Охранная зона – 10 м |
|  | Газоснабжение  г. Уссурийск | Строительство ГРУ-21 | Максимальный часовой расход – 127 м3/час | Зона застройки среднеэтаж-ными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный); г. Уссурийск (ул. Некрасова,  ул. Пролетарская) | Охранная зона – 10 м |
|  | Газоснабжение  г. Уссурийск | Строительство ГРУ-22 | Максимальный часовой расход – 199 м3/час | Зона застройки среднеэтаж-ными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный); г. Уссурийск (ул. Кирова,  ул. Теремецкого) | Охранная зона – 10 м |
|  | Газоснабжение  г. Уссурийск | Строительство ГРУ-23 | Максимальный часовой расход – 75 м3/час | Зона застройки среднеэтаж-ными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный); г. Уссурийск (ул. Воровского) | Охранная зона – 10 м |
|  | Газоснабжение  г. Уссурийск | Строительство ГРУ-24 | Максимальный часовой расход – 90 м3/час | Зона застройки среднеэтаж-ными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный); г. Уссурийск (ул. Ивасика) | Охранная зона – 10 м |
|  | Газоснабжение  г. Уссурийск | Строительство ГРУ-25 | Максимальный часовой расход - 50 м3/час | Зона застройки среднеэтаж-ными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный); г. Уссурийск (ул. Блюхера) | Охранная зона – 10 м |
|  | Газоснабжение  г. Уссурийск | Строительство ГРУ-26 | Максимальный часовой расход – 63 м3/час | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный); город Уссурийск (ул. Блюхера, ул. Русская, пер. Крупский); | Охранная зона – 10 м |
|  | Газоснабжение  г. Уссурийск | Строительство ГРУ-27 | Максимальный часовой расход – 154 м3/час | Зона застройки среднеэтаж-ными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный); г.Уссурийск (ул. Октябрьская,  ул. Некрасова) | Охранная зона – 10 м |
|  | Газоснабжение  г. Уссурийск | Строительство ГРУ-28 | Максимальный часовой расход – 297 м3/час | Зона застройки среднеэтаж-ными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный); г. Уссурийск (Владивостокское шоссе) | Охранная зона – 10 м |
|  | Газоснабжение  г. Уссурийск | Строительство ГРУ-29 | Максимальный часовой расход – 104 м3/час | Зона застройки среднеэтаж-ными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включаямансардный); г. Уссурийск (ул. Короленко) | Охранная зона – 10 м |
|  | Газоснабжение  г. Уссурийск | Строительство ГРУ-30 | Максимальный часовой расход – 28 м3/час | Зона застройки среднеэтаж-ными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный); г. Уссурийск (Владивостокское шоссе) | Охранная зона – 10 м |
|  | Газоснабжение  г. Уссурийск | Строительство ГРУ-31 | Максимальный часовой расход – 173 м3/час | Зона застройки среднеэтаж-ными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный); г. Уссурийск (ул. Крылова, Владивостокское шоссе, ул. Стаханова) | Охранная зона – 10 м |
|  | Газоснабжение  г. Уссурийск | Строительство ГРУ-32 | Максимальный часовой расход – 69 м3/час | Зона застройки среднеэтаж-ными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный); г. Уссурийск (ул. Муравьева) | Охранная зона – 10 м |
|  | Газоснабжение  г. Уссурийск | Строительство ГРУ-33 | Максимальный часовой расход – 151 м3/час | Зона застройки среднеэтаж-ными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный); г. Уссурийск (ул. Строительная) | Охранная зона – 10 м |
|  | Газоснабжение  г. Уссурийск | Строительство ГРУ-34 | Максимальный часовой расход – 49 м3/час | Многофункциональная  общественно-деловая зона; город Уссурийск (ул. Раковская) | Охранная зона – 10 м |
|  | Газоснабжение  г. Уссурийск | Строительство ГРУ-35 | Максимальный часовой расход – 42 м3/час | Зона застройки среднеэтаж-ными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный); г. Уссурийск (ул. Крестьянская) | Охранная зона – 10 м |
|  | Газоснабжение  г. Уссурийск | Строительство ГРУ-36 | Максимальный часовой расход – 108 м3/час | Зона застройки индивидуальными жилыми домами; город Уссурийск (ул. Артемовская) | Охранная зона – 10 м |
|  | Газоснабжение  г. Уссурийск | Строительство ГРУ-37 | Максимальный часовой расход – 102 м3/час | Зона застройки среднеэтаж-ными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный); г. Уссурийск (Новоникольское шоссе) | Охранная зона – 10 м |
|  | Газоснабжение  г. Уссурийск | Строительство ГРУ-38 | Максимальный часовой расход – 77 м3/час | Зона застройки среднеэтаж-ными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный); г. Уссурийск (ул. Суханова, ул. Некрасова) | Охранная зона – 10 м |
|  | Газоснабжение  г. Уссурийск | Строительство ГРУ-39 | Максимальный часовой расход – 91 м3/час | Зона застройки среднеэтаж-ными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный); г. Уссурийск (ул. Некрасова) | Охранная зона – 10 м |
|  | Газоснабжение  г. Уссурийск | Строительство ГРУ-40 | Максимальный часовой расход – 31 м3/час | Зона застройки среднеэтаж-ными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный); г. Уссурийск (ул. Стаханова) | Охранная зона – 10 м |
|  | Газоснабжение  г. Уссурийск | Строительство ГРУ-41 | Максимальный часовой расход – 141 м3/час | Зона застройки среднеэтаж-ными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный); г. Уссурийск (ул. Хмельницкого,  ул. Карбышева) | Охранная зона – 10 м |
|  | Газоснабжение  г. Уссурийск | Строительство ГРУ-42 | Максимальный часовой расход – 40 м3/час | Зона застройки среднеэтаж-ными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный); г. Уссурийск (ул. Можайского) | Охранная зона – 10 м |
|  | Газоснабжение  г. Уссурийск | Строительство ГРУ-43 | Максимальный часовой расход – 120 м3/час | Зона застройки среднеэтаж-ными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный); г. Уссурийск (ул. Беляева) | Охранная зона – 10 м |
|  | Газоснабжение  г. Уссурийск | Строительство ГРУ-44 | Максимальный часовой расход – 29 м3/час | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный); город Уссурийск (ул. Вострецова) | Охранная зона – 10 м |
|  | Газоснабжение  г. Уссурийск | Строительство ГРУ-45 | Максимальный часовой расход – 84 м3/час | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный); г. Уссурийск (ул. Дарвина) | Охранная зона –10 м |
|  | Газоснабжение  г. Уссурийск | Строительство ГРУ-46 | Максимальный часовой расход – 124 м3/час | Зона застройки среднеэтаж-ными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный); г. Уссурийск (ул. Блюхера) | Охранная зона –10 м |
|  | Газоснабжение  г. Уссурийск | Строительство ГРУ-47 | Максимальный часовой расход – 42 м3/час | Зона застройки среднеэтаж-ными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный); г. Уссурийск (Владивостокское шоссе) | Охранная зона – 10 м |
|  | Газоснабжение  г. Уссурийск | Строительство ГРУ-48 | Максимальный часовой расход – 47 м3/час | Коммунально-складская зона; город Уссурийск (ул. Штабского) | Охранная зона – 10 м |
|  | Газоснабжение  г. Уссурийск | Строительство ГРУ-49 | Максимальный часовой расход – 52 м3/час | Зона застройки среднеэтаж-ными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный); г. Уссурийск (Новоникольское шоссе) | Охранная зона – 10 м |
|  | Газоснабжение  г. Уссурийск | Строительство ГРУ-50 | Максимальный часовой расход – 143 м3/час | Зона застройки среднеэтаж-ными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный); г. Уссурийск (ул. Арсеньева) | Охранная зона – 10 м |
|  | Газоснабжение  г. Уссурийск | Строительство ГРУ-51 | Максимальный часовой расход – 84 м3/час | Зона застройки индивидуальными жилыми домами; город Уссурийск (ул. Трудовая) | Охранная зона – 10 м |
|  | Газоснабжение  г. Уссурийск | Строительство ГРУ-52 | Максимальный часовой расход – 17 м3/час | Зона застройки индивидуальными жилыми домами; город Уссурийск (ул. Строительная) | Охранная зона – 10 м |
|  | Газоснабжение  г. Уссурийск | Строительство ГРУ-53 | Максимальный часовой расход – 92 м3/час | Зона застройки среднеэтаж-ными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный); г.Уссурийск (ул. Заречная) | Охранная зона – 10 м |
|  | Газоснабжение  г. Уссурийск | Строительство ГРУ-54 | Максимальный часовой расход – 115 м3/час | Зона застройки среднеэтаж-ными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный); г. Уссурийск (ул. Промышленная) | Охранная зона – 10 м |
|  | Газоснабжение  г. Уссурийск | Строительство ГРУ-55 | Максимальный часовой расход – 63 м3/час | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный); г. Уссурийск (ул. Муравьева, ул. Декабристов) | Охранная зона – 10 м |
|  | Газоснабжение  г. Уссурийск | Строительство ГРУ-56 | Максимальный часовой расход – 50 м3/час | Производственная зона; город Уссурийск (ул. Ленинградская) | Охранная зона – 10 м |
|  | Газоснабжение  г. Уссурийск | Строительство ГРУ-57 | Максимальный часовой расход – 48 м3/час | Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более); г. Уссурийск (ул. Мельничная) | Охранная зона – 10 м |
|  | Газоснабжение  г. Уссурийск | Строительство ГРУ-58 | Максимальный часовой расход – 3 м3/час | Зона смешанной и общественно-деловой застройки; город Уссурийск (ул. Советская) | Охранная зона – 10 м |
|  | Газоснабжение  г. Уссурийск | Строительство ГРУ-59 | Максимальный часовой расход – 3 м3/час | Зона смешанной и общественно-деловой застройки; город Уссурийск (ул. Октябрьская) | Охранная зона –10 м |
|  | Газоснабжение  г. Уссурийск | Строительство ГРУ-60 | Максимальный часовой расход – 3 м3/час | Зона застройки среднеэтаж-ными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный);  город Уссурийск (ул. Кирова) | Охранная зона – 10 м |
|  | Газоснабжение  г. Уссурийск | Строительство ГРУ-61 | Максимальный часовой расход – 3 м3/час | Зона застройки индивидуальными жилыми домами; город Уссурийск (ул. Суворова) | Охранная зона – 10 м |
|  | Газоснабжение  г. Уссурийск | Строительство ГРУ-62 | Максимальный часовой расход – 3 м3/час | Зона застройки индивидуальными жилыми домами; город Уссурийск (пер. Степной) | Охранная зона – 10 м |
|  | Газоснабжение  г. Уссурийск | Строительство ГРУ-63 | Максимальный часовой расход – 3 м3/час | Зона застройки среднеэтаж-ными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный); город Уссурийск (ул. Ушакова) | Охранная зона – 10 м |
|  | Газоснабжение  г. Уссурийск | Строительство ГРУ-64 | Максимальный часовой расход – 3 м3/час | Производственная зона; город Уссурийск (ул. Лемичевская) | Охранная зона – 10 м |
|  | Газоснабжение  г. Уссурийск | Строительство ГРУ-65 | Максимальный часовой расход – 3 м3/час | Зона застройки индивидуальными жилыми домами; город Уссурийск (ул. Коршунова) | Охранная зона – 10 м |
|  | Газоснабжение  г. Уссурийск | Строительство ГРУ-66 | Максимальный часовой расход – 3 м3/час | Зона смешанной и  общественно-деловой застройки; город Уссурийск (ул. Тимирязева) | Охранная зона – 10 м |
|  | Газоснабжение  г. Уссурийск | Строительство ГРУ-67 | Максимальный часовой расход – 3 м3/час | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный); город Уссурийск (ул. Краснознаменная) | Охранная зона – 10 м |
|  | Газоснабжение  г. Уссурийск | Строительство ГРУ-68 | Максимальный часовой расход – 3 м3/час | Зона смешанной и общественно-деловой застройки; город Уссурийск (ул. Слободская) | Охранная зона – 10 м |
|  | Газоснабжение  г. Уссурийск | Строительство ГРУ-69 | Максимальный часовой расход - 3 м3/час | Зона смешанной и общественно-деловой застройки; город Уссурийск (ул. Волочаевская) | Охранная зона – 10 м |
|  | Газоснабжение  г. Уссурийск | Строительство ГРУ-70 | Максимальный часовой расход – 3 м3/час | Производственная зона;  город Уссурийск (ул. Ленинградская) | Охранная зона – 10 м |
|  | Газоснабжение  г. Уссурийск | Строительство ГРУ-71 | Максимальный часовой расход – 3 м3/час | Зона застройки среднеэтаж-ными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный); г. Уссурийск (пер. Западный) | Охранная зона – 10 м |
|  | Газоснабжение  г. Уссурийск | Строительство ГРУ-72 | Максимальный часовой расход – 3 м3/час | Зона застройки индивидуальными жилыми домами; город Уссурийск (пер. Лесной) | Охранная зона – 10 м |
|  | Газоснабжение  г. Уссурийск | Строительство ГРУ-73 | Максимальный часовой расход – 3 м3/час | Многофункциональная  общественно-деловая зона; город Уссурийск (ул. Резервная) | Охранная зона – 10 м |
|  | Газоснабжение  г. Уссурийск | Строительство ГРУ-74 | Максимальный часовой расход – 3 м3/час | Зона застройки индивидуальными жилыми домами; город Уссурийск (ул. Урицкого) | Охранная зона – 10 м |
|  | Газоснабжение  г. Уссурийск | Строительство ГРУ-75 | Максимальный часовой расход – 3 м3/час | Зона застройки индивидуальными жилыми домами; город Уссурийск (ул. Нестеренко) | Охранная зона – 10 м |
|  | Газоснабжение  г. Уссурийск | Строительство ГРУ-76 | Максимальный часовой расход – 14 м3/час | Многофункциональная  общественно-деловая зона; город Уссурийск (ул. Краснознаменная) | Охранная зона – 10 м |
|  | Газоснабжение  г. Уссурийск | Строительство ГРУ-77 | Максимальный часовой расход – 3 м3/час | Зона застройки среднеэтаж-ными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный); город Уссурийск (ул. Некрасова) | Охранная зона – 10 м |
|  | Газоснабжение  г. Уссурийск | Строительство ГРУ-78 | Максимальный часовой расход – 3 м3/час | Многофункциональная  общественно-деловая зона; город Уссурийск (ул. Некрасова); | Охранная зона – 10 м |
|  | Газоснабжение  Уссурийского  городского округа | Строительство межпоселковых газопроводов высокого давления | Протяженность –  277,61 км | Уссурийский городской округ | Охранная зона – 2 м |
|  | Газоснабжение  г. Уссурийск | Строительство газопроводов высокого давления | Протяженность –  115,05 км | город Уссурийск | Охранная зона – 2 м |

### Водоснабжение и водоотведение

| **№ п/п** | **Назначение**  **объекта** | **Наименование объекта** | **Характеристика** | **Местоположение** | **Характеристика зон с особыми условиями использования территорий** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Водоснабжение** | | | | | |
|  | Повышение надежности существующей системы  водоснабжения | Магистральный водовод | Реконструкция магистрального водовода – 15,4 км | город Уссурийск, от Раковского гидроузла до ОСВ по ул. Раковская, 108 | Санитарно-защитная полоса магистрального водовода в соответствии  с СанПиН 2.1.4.1110-02 |
|  | Повышение надежности существующей системы  водоснабжения | Сеть водопровода | Реконструкция сети водопровода Ø 400 мм – 2,3 км | город Уссурийск,  ул. Ленинградская, от ул. Агеева до ул. Комарова | не требуется |
|  | Повышение надежности существующей системы  водоснабжения | Сеть водопровода | Реконструкция сети водопровода – 3,2 км | город Уссурийск,  ул. Советская, от ул. Агеева до ул. Маяковского | не требуется |
|  | Повышение надежности существующей системы  водоснабжения | Сеть водопровода | Реконструкция сети водопровода – 3,0 км | город Уссурийск,  ул. Горького, от ул. Агеева до ул. Маяковского | не требуется |
|  | Повышение надежности существующей системы  водоснабжения | Сеть водопровода | Реконструкция сети водопровода – 2,5 км | город Уссурийск, от узла «А» по ул. Московская до ВНС по ул. Арсеньева 21в | не требуется |
|  | Повышение надежности существующей системы  водоснабжения | Сеть водопровода | Реконструкция сети водопровода – две нити Ø 300 мм – 2х2 км | город Уссурийск, от Владивостокского шоссе до перекрестка ул. Ушакова – ул. Францева | не требуется |
|  | Повышение надежности существующей системы  водоснабжения | Сеть водопровода | Реконструкция сети водопровода Ø700 мм –  4,3 км | город Уссурийск, от ОСВ по ул. Раковская, 108 до перекрестка ул. Ушакова – ул. Францева | не требуется |
|  | Повышение надежности существующей системы  водоснабжения | Сеть водопровода | Реконструкция сети водопровода Ø 700 мм – 2,5 км | город Уссурийск, от перекрестка ул. Ушакова – ул. Францева до ВНС по ул. Пролетарская, 172б | не требуется |
|  | Повышение надежности существующей системы  водоснабжения | Сеть водопровода | Реконструкция сети водопровода – 4,0 км | город Уссурийск, от узла «А» по ул. Московская до камеры по ул. Колхозная | не требуется |
|  | Повышение надежности существующей системы  водоснабжения | Сеть водопровода | Реконструкция сети водопровода – 0,8 км | город Уссурийск, ул. Пролетарская, от ул. Краснознаменной до ВНС | не требуется |
|  | Повышение надежности существующей системы  водоснабжения | Сеть водопровода | Реконструкция водопровода Ø 400 мм чугун – 3,5 км | город Уссурийск, от РЧВ «Илюшина» до ул. Беляева | не требуется |
|  | Повышение надежности существующей системы  водоснабжения | Сеть водопровода | Реконструкция водопровода – 4,1 км | город Уссурийск, угол  ул. Тургенева-ул. Пролетарская – Садовая ул. – пр. Блюхера –  ул. Русская – ул. Полушкина –  ул. Ломоносова – ул. Общественная – ул. Слободская – ул. Гончарука до Раковской кл. | не требуется |
|  | Повышение надежности существующей системы  водоснабжения | Сеть водопровода | Замена сети водопровода Ø500 мм – 0,5 км | город Уссурийск, от ул. Францева до ул. Выгонная | не требуется |
|  | Повышение надежности существующей системы  водоснабжения | Сеть водопровода | Замена сети водопровода Ø400 мм – 2,4 км | город Уссурийск, ул. Ленина, от ул. Агеева до ул. Амурская | не требуется |
|  | Повышение надежности существующей системы  водоснабжения | Сеть водопровода | Замена сети водопровода – 0,7 км | город Уссурийск,  ул. Кирова, от ул. Амурская до ул. Пионерская | не требуется |
|  | Повышение надежности существующей системы  водоснабжения | Сеть водопровода | Замена сети водопровода – 1,3 км | город Уссурийск, ул. Маяковского, от ул. Кирова до ВНС по ул. Маяковского 13б (перекресток ул. Маяковского – ул. Ленинградская) | не требуется |
|  | Повышение надежности существующей системы  водоснабжения | Сеть водопровода | Замена сети водопровода – 2,6 км | город Уссурийск,  ул. Кирова, ул. Некрасова от  ул. Маяковского до ул. Беляева | не требуется |
|  | Развитие существующей системы водоснабжения | Сеть водопровода | Строительство сети водопровода – 1,3 км | город Уссурийск, ул. Краснознаменная, от ул. Чичерина до ул. Пролетарской | не требуется |
|  | Развитие существующей системы водоснабжения | Сеть водопровода | Строительство сети водопровода – 2,0 км | город Уссурийск, от ОСВ по ул. Раковская, 108 до  Уссурийского картонного  комбината (УКК) | не требуется |
|  | Развитие существующей системы водоснабжения | Сеть водопровода | Строительство второй нити водопровода –  1,2 км | город Уссурийск, до микрорайона Уссурийское загорье | не требуется |
|  | Повышение надежности существующей системы  водоснабжения | Водозабор - Раковский гидроузел | Модернизация Раковского гидроузла | Зона инженерной инфраструктуры; г. Уссурийск, река Раковка | не требуется |
|  | Повышение качества очистки воды | Очистные сооружения водопровода (ОСВ) | Реконструкция ОСВ | Зона инженерной инфраструктуры; город Уссурийск (ул. Раковская, 108) | не требуется |
|  | Повышение надежности существующей системы  водоснабжения | Повысительная насосная станция | Реконструкция ПНС | Зона инженерной инфраструктуры; город Уссурийск (ул. Арсеньева) | не требуется |
|  | Повышение надежности существующей системы  водоснабжения | Повысительная насосная станция | Реконструкция ПНС | Зона инженерной инфраструктуры; город Уссурийск (Илюшина сопка) | не требуется |
|  | Повышение надежности существующей системы  водоснабжения | Повысительная насосная станция | Реконструкция ПНС | Зона инженерной инфраструктуры; город Уссурийск (ул. Гончарука) | не требуется |
|  | Повышение надежности существующей системы  водоснабжения | Повысительная насосная станция | Реконструкция ПНС | Зона инженерной инфраструктуры; город Уссурийск (ул. Маяковского) | не требуется |
|  | Развитие существующей системы водоснабжения | Сеть водопровода | Строительство сетей водопровода | город Уссурийск, новая застройка | не требуется |
|  | Развитие существующей системы водоснабжения | Сеть водопровода | Строительство сети водопровода – 1,3 км | село Алексей-Никольское | не требуется |
|  | Развитие существующей системы водоснабжения | Сеть водопровода | Строительство сети водопровода – 2,3 км | село Баневурово | не требуется |
|  | Организация централизованного водоснабжения | Водозабор | Строительство водозабора (водозаборная скважина) | Зона инженерной инфраструктуры; село Богатырка | Зона санитарной охраны источника водоснабжения в соответствии  с СанПиН 2.1.4.1110-02 |
|  | Организация централизованного водоснабжения | Сеть водопровода | Строительство сети водопровода – 7,2 км | село Богатырка | не требуется |
|  | Организация централизованного водоснабжения | Водозабор | Строительство водозабора (водозаборная скважина) | Зона инженерной инфраструктуры; село Боголюбовка | Зона санитарной охраны источника водоснабжения в соответствии  с СанПиН 2.1.4.1110-02 |
|  | Развитие существующей системы водоснабжения | Сеть водопровода | Строительство сети водопровода – 6,0 км | село Борисовка | не требуется |
|  | Повышение надежности существующей системы  водоснабжения | Магистральный водовод | Модернизация магистрального водовода с Ø 160 мм до Ø 200 мм – 11 км | Уссурийский городской округ, от Новоникольского (Струговского) водозабора до с. Воздвиженка | Санитарно-защитная полоса магистрального водовода в соответствии  с СанПиН 2.1.4.1110-02 |
|  | Развитие существующей системы водоснабжения | Сеть водопровода | Строительство сети водопровода – 4,0 км | село Воздвиженка | не требуется |
|  | Повышение надежности существующей системы  водоснабжения | Сеть водопровода | Модернизация сетей водопровода с Ø 160 мм до Ø 200 мм | село Воздвиженка, гарнизон | не требуется |
|  | Развитие существующей системы водоснабжения | Сеть водопровода | Строительство сети водопровода | село Воздвиженка, гарнизон | не требуется |
|  | Развитие существующей системы водоснабжения | Магистральный водовод | Строительство сети водопровода – 4,0 км | от села Воздвиженка до  селка Тимирязевский | Санитарно-защитная полоса магистрального водовода в соответствии  с СанПиН 2.1.4.1110-02 |
|  | Повышение качества очистки воды | Станция водоподготовки | Строительство станции водоподготовки –  0,3 тыс. м3/сут. | Зона инженерной инфраструктуры; село Глуховка | не требуется |
|  | Организация централизованного водоснабжения | Водозабор | Строительство водозабора (водозаборная скважина) | Зона инженерной инфраструктуры; село Долины | Зона санитарной охраны источника водоснабжения в соответствии  с СанПиН 2.1.4.1110-02 |
|  | Развитие существующей системы водоснабжения | Сеть водопровода | Строительство водопроводных сетей – 1,2 км | село Заречное | не требуется |
|  | Повышение качества очистки воды | Станция водоподготовки | Строительство станции водоподготовки – 0,4 тыс. м3/сут. | Зона инженерной инфраструктуры; село Заречное | не требуется |
|  | Организация централизованного  водоснабжения | Водозабор | Строительство водозабора (водозаборная скважина) | Зона инженерной инфраструктуры; село Каймановка | Зона санитарной охраны источника водоснабжения в соответствии  с СанПиН 2.1.4.1110-02 |
|  | Организация централизованного  водоснабжения | Водозабор | Строительство водозабора (водозаборная скважина) | Зона инженерной инфраструктуры; село Каменушка | Зона санитарной охраны источника водоснабжения в соответствии  с СанПиН 2.1.4.1110-02 |
|  | Развитие существующей системы водоснабжения | Сеть водопровода | Строительство водопроводных сетей – 19,9 км | село Корсаковка | не требуется |
|  | Развитие существующей системы водоснабжения | Водонапорная башня | Строительство водонапорной башни – 1 шт. | Зона инженерной инфраструктуры; село Корсаковка | не требуется |
|  | Развитие существующей системы водоснабжения | Сеть водопровода | Строительство водопроводных сетей – 6,6 км | село Красный Яр | не требуется |
|  | Повышение качества очистки воды | Станция водоподготовки | Строительство станции водоподготовки –  0,5 тыс. м3/сут. | Зона инженерной инфраструктуры; село Красный Яр | не требуется |
|  | Развитие существующей системы водоснабжения | Сеть водопровода | Строительство водопроводных сетей – 6,7 км | село Кроуновка | не требуется |
|  | Повышение надежности существующей системы  водоснабжения | Магистральный водовод | Модернизация сети водопровода с Ø 160 мм до Ø 200 мм – 7,6 км | Уссурийский городской округ, от Новоникольского (Струговского) водозабора до с. Новоникольск | Санитарно-защитная полоса магистрального водовода в соответствии  с СанПиН 2.1.4.1110-02 |
|  | Повышение надежности существующей системы  водоснабжения | Магистральный водовод | Строительство сети водопровода – 1,2 км | от села Новоникольск до  города Уссурийска | Санитарно-защитная полоса магистрального водовода в соответствии  с СанПиН 2.1.4.1110-02 |
|  | Развитие существующей системы водоснабжения | Сеть водопровода | Строительство водопроводных сетей – 14,5 км | село Новоникольск | не требуется |
|  | Развитие существующей системы водоснабжения | Сеть водопровода | Строительство водопроводных сетей – 1,6 км | село Пуциловка | не требуется |
|  | Развитие существующей системы водоснабжения | Сеть водопровода | Строительство водопроводных сетей – 1,1 км | село Степное | не требуется |
|  | Развитие существующей системы  водоснабжения | Сеть водопровода | Строительство водопроводных сетей – 1,3 км | поселок Тимирязевский | не требуется |
|  | Организация централизованного водоснабжения | Водозабор | Строительство водозабора (водозаборная скважина) | Зона инженерной инфраструктуры; село Улитовка | Зона санитарной охраны источника водоснабжения в соответствии  с СанПиН 2.1.4.1110-02 |
|  | Организация централизованного водоснабжения | Сеть водопровода | Строительство водопроводных сетей – 4,2 км | село Улитовка | не требуется |
|  | Организация централизованного водоснабжения | Водозабор | Строительство водозабора (водозаборная скважина) | Зона инженерной инфраструктуры; село Яконовка | Зона санитарной охраны источника водоснабжения в соответствии  с СанПиН 2.1.4.1110-02 |
|  | Организация централизованного водоснабжения | Сеть водопровода | Строительство водопроводных сетей – 4,6 км | село Яконовка | не требуется |
| **Водоотведение** | | | | | |
|  | Повышение надежности очистки сточных вод | Канализационные очистные сооружения (ОСК) | Модернизация ОСК | Зона инженерной инфраструктуры; город Уссурийск  (ул. Белинского) | Санитарно-защитная зона в соответствии  с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-02 |
|  | Повышение надежности  водоотведения | КНС №10 | Реконструкция КНС №10 | Многофункциональная общественно-деловая зона; город Уссурийск (пр. Блюхера, 2г) | Санитарно-защитная зона в соответствии  с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
|  | Повышение надежности  водоотведения | КНС №15 | Реконструкция КНС №15 | Зона озелененных территорий общего пользования; город Уссурийск (пр. Блюхера, 56) | Санитарно-защитная зона в соответствии  с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-04 |
|  | Повышение надежности  водоотведения | КНС №6 | Реконструкция КНС №6 | Многофункциональная  общественно-деловая зона;  город Уссурийск  (ул. Раздольная, 16) | Санитарно-защитная зона в соответствии  с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-05 |
|  | Повышение надежности  водоотведения | КНС №13 | Реконструкция КНС №13 | Зона застройки среднеэтаж-ными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный); город Уссурийск (ул. Кушнира, 9б) | Санитарно-защитная зона в соответствии  с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-06 |
|  | Повышение надежности  водоотведения | КНС №1а | Реконструкция КНС №1а | Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более); город Уссурийск (ул. Мельничная, 2б) | Санитарно-защитная зона в соответствии  с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-07 |
|  | Повышение надежности  водоотведения | КНС №2 | Реконструкция КНС №2 | Многофункциональная общественно-деловая зона;  город Уссурийск  (ул. Сибирцева, 63) | Санитарно-защитная зона в соответствии  с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-08 |
|  | Повышение надежности  водоотведения | КНС №4 | Реконструкция КНС №4 | Зона озелененных территорий общего пользования;  город Уссурийск  (Новоникольское шоссе) | Санитарно-защитная зона в соответствии  с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-09 |
|  | Повышение надежности  водоотведения | КНС №14 | Реконструкция КНС №14 | Зона озелененных территорий общего пользования;  город Уссурийск  (ул. Промышленная, 78) | Санитарно-защитная зона в соответствии  с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-10 |
|  | Повышение надежности  водоотведения | КНС | Строительство КНС | Зона инженерной инфраструктуры; город Уссурийск (в районе Уссурийского картонного комбината (УКК)) | Санитарно-защитная зона в соответствии  с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-11 |
|  | Повышение надежности  водоотведения | КНС | Строительство КНС | Зона инженерной инфраструктуры; город Уссурийск (ул. Московская, 18-А) | Санитарно-защитная зона в соответствии  с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-12 |
|  | Повышение надежности  водоотведения | КНС | Строительство КНС | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) (в районе мкр Радужный) | Санитарно-защитная зона в соответствии  с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-12 |
|  | Повышение надежности  водоотведения | КНС | Строительство КНС | Многофункциональная общественно-деловая зона;  город Уссурийск  (в районе ул. Чичерина) | Санитарно-защитная зона в соответствии  с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-12 |
|  | Повышение надежности  водоотведения | КНС | Строительство КНС | Зона застройки индивидуальными жилыми домами; город Уссурийск (в районе переулка Степной) | Санитарно-защитная зона в соответствии  с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-12 |
|  | Повышение надежности  водоотведения | КНС | Строительство КНС | Производственная зона;  город Уссурийск (в районе ул. Попова) | Санитарно-защитная зона в соответствии  с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-12 |
|  | Повышение надежности  водоотведения | КНС | Строительство КНС | Зона застройки индивидуальными жилыми домами; город Уссурийск  (в районе ул. Целинная) | Санитарно-защитная зона в соответствии  с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-12 |
|  | Повышение надежности  водоотведения | Напорный коллектор | Строительство второй нити напорного коллектора – 0,3 км | город Уссурийск, от КНС №15 до ул. Русская | не требуется |
|  | Повышение надежности  водоотведения | Напорный коллектор | Строительство второй нити напорного коллектора – 4,0 км | город Уссурийск, от КНС №10 до ОСК на ул. Белинского | не требуется |
|  | Повышение надежности  водоотведения | Напорный коллектор | Реконструкция напорного коллектора – 5,0 км | город Уссурийск, от Уссурийского картонного комбината (УКК) до ОСК на ул. Белинского | не требуется |
|  | Повышение надежности  водоотведения | Самотечный коллектор | Реконструкция самотечного коллектора – 2,0 км | город Уссурийск, от Владивостокского шоссе до ОСК на ул. Белинского | не требуется |
|  | Повышение надежности  водоотведения | Самотечный коллектор | Строительство самотечного коллектора – 1,3 км | город Уссурийск, ул. Краснознаменная, от ул. Пролетарская до ул. Чичерина | не требуется |
|  | Повышение надежности  водоотведения | Самотечный коллектор | Реконструкция самотечного коллектора – 1,0 км | город Уссурийск, ул. Выгонная, от ул. Чичерина до ул. Францева | не требуется |
|  | Повышение надежности  водоотведения | Самотечный коллектор | Реконструкция самотечного коллектора Ø200мм – 80 м.п. | город Уссурийск,  ул. Ленинградская, 21-г | не требуется |
|  | Повышение надежности  водоотведения | Самотечный коллектор | Реконструкция самотечного коллектора Ø300мм – 200 м.п. | город Уссурийск,  Сахарный переулок, 3 | не требуется |
|  | Повышение надежности  водоотведения | Самотечный коллектор | Реконструкция самотечного коллектора Ø200мм – 20 м.п. | город Уссурийск, Владивостокское шоссе, 24-б | не требуется |
|  | Повышение надежности  водоотведения | Самотечный коллектор | Реконструкция самотечного коллектора Ø200мм – 150 м.п. | город Уссурийск, ул. Сибирцева –  ул. Краснознаменная | не требуется |
|  | Повышение надежности  водоотведения | Самотечный коллектор | Реконструкция самотечного коллектора Ø600мм – 150 м.п. | город Уссурийск, ул. Белинского | не требуется |
|  | Развитие существующей  системы водоотведения | Канализационные сети | Строительство канализационных сетей | город Уссурийск, новая застройка | не требуется |
|  | Организация централизованного водоотведения | Канализационные сети | Строительство канализационных сетей – 3,0 км | село Алексей-Никольское | не требуется |
|  | Организация централизованного водоотведения | КНС | Строительство КНС –  1 шт. | Зона застройки индивидуальными жилыми домами; село Алексей-Никольское | Санитарно-защитная зона в соответствии  с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-12 |
|  | Организация централизованного водоотведения | Канализационные очистные сооружения (КОС) | Строительство КОС | Зона сельскохозяйственных угодий; село Алексей-Никольское | Санитарно-защитная зона в соответствии  с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-12 |
|  | Организация централизованного водоотведения | Канализационные сети | Строительство канализационных сетей – 3,5 км | село Баневурово | не требуется |
|  | Организация централизованного водоотведения | КНС | Строительство КНС –  1 шт. | Зона застройки индивидуальными жилыми домами; село Баневурово | Санитарно-защитная зона в соответствии  с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-12 |
|  | Организация централизованного водоотведения | Напорный коллектор | Строительство напорного коллектора – 2,5 км | от села Банивурово до мкр. Радужный | не требуется |
|  | Организация централизованного водоотведения | Строительство канализационных сетей – 7,9 км | Строительство канализационных сетей – 7,9 км | село Богатырка | не требуется |
|  | Организация централизованного водоотведения | КНС | Строительство КНС – 1 шт. | Зона сельскохозяйственных угодий; село Богатырка | Санитарно-защитная зона в соответствии  с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-12 |
|  | Развитие централизованного водоотведения | Строительство канализационных сетей – 4,8 км | Строительство канализационных сетей – 4,8 км | село Борисовка | не требуется |
|  | Развитие централизованного водоотведения | Канализационные сети | Канализационные сети – 18,5 км | село Воздвиженка | не требуется |
|  | Развитие централизованного водоотведения | Канализационные сети | Строительство канализационного коллектора с. Воздвиженка – п. Тимирязевский – 5 км г. Уссурийска | село Воздвиженка | не требуется |
|  | Организация централизованного водоотведения | Канализационные сети | Строительство канализационных сетей – 4,1 км | село Глуховка | не требуется |
|  | Организация централизованного водоотведения | КНС | Строительство КНС – 1 шт. | Зона озелененных территорий общего пользования; село Глуховка | Санитарно-защитная зона в соответствии  с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-12 |
|  | Организация централизованного водоотведения | Канализационные очистные сооружения (КОС) | Строительство КОС | Производственная зона; село Глуховка | Санитарно-защитная зона в соответствии  с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-12 |
|  | Организация централизованного водоотведения | Канализационные сети | Строительство канализационных сетей – 3,2 км | село Долины | не требуется |
|  | Организация централизованного водоотведения | КНС | Строительство КНС – 1 шт. | Зона сельскохозяйственных угодий; село Долины | Санитарно-защитная зона в соответствии  с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-12 |
|  | Организация централизованного водоотведения | Канализационные очистные сооружения (КОС) | Строительство КОС | Зона сельскохозяйственных угодий; село Долины | Санитарно-защитная зона в соответствии  с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-12 |
|  | Организация централизованного водоотведения | Канализационные сети | Строительство канализационных сетей – 3,4 км | село Дубовый Ключ | не требуется |
|  | Организация централизованного водоотведения | КНС | Строительство КНС – 1 шт. | Зона озелененных территорий общего пользования; село Дубовый Ключ | Санитарно-защитная зона в соответствии  с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-12 |
|  | Организация централизованного водоотведения | Канализационные сети | Строительство канализационных сетей – 1,5 км | село ДЭУ-196 | не требуется |
|  | Развитие централизованного водоотведения | Канализационные сети | Строительство канализационных сетей – 1,0 км | село Заречное | не требуется |
|  | Развитие централизованного водоотведения | Канализационные очистные сооружения (КОС) | Модернизация КОС | Зона инженерной инфраструктуры; село Заречное | Санитарно-защитная зона в соответствии  с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-12 |
|  | Развитие централизованного водоотведения | Канализационные сети | Строительство канализационных сетей – 9,4 км | село Корсаковка | не требуется |
|  | Развитие централизованного водоотведения | Канализационные очистные сооружения (КОС) | Строительство новых КОС | Зона инженерной инфраструктуры; село Корсаковка | Санитарно-защитная зона в соответствии  с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-12 |
|  | Организация централизованного водоотведения | Канализационные сети | Строительство канализационных сетей – 5,3 км | село Красный Яр | не требуется |
|  | Организация централизованного водоотведения | КНС | Строительство КНС – 1 шт. | Зона застройки индивидуальными жилыми домами; село Красный Яр | Санитарно-защитная зона в соответствии  с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-12 |
|  | Организация централизованного водоотведения | Канализационные очистные сооружения (КОС) | Строительство КОС | Зона сельскохозяйственных угодий; село Красный Яр | Санитарно-защитная зона в соответствии  с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-12 |
|  | Развитие централизованного водоотведения | Канализационные сети | Строительство канализационных сетей – 17,8 км | село Новоникольск | не требуется |
|  | Развитие централизованного водоотведения | КНС | Строительство КНС – 1 шт. | Зона сельскохозяйственных угодий; село Новоникольск | не требуется |
|  | Повышение надежности водоотведения | КНС | Реконструкция КНС | Коммунально-складская зона; село Новоникольск | Санитарно-защитная зона в соответствии  с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-04 |
|  | Организация централизованного водоотведения | Канализационные сети | Строительство канализационных сетей – 5,9 км | село Кроуновка | не требуется |
|  | Организация централизованного водоотведения | КНС | Строительство КНС – 1 шт. | Зона сельскохозяйственных угодий; село Кроуновка | Санитарно-защитная зона в соответствии  с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-12 |
|  | Организация централизованного водоотведения | Канализационные очистные сооружения (КОС) | Строительство КОС | Зона сельскохозяйственных угодий; село Кроуновка | Санитарно-защитная зона в соответствии  с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-12 |
|  | Развитие централизованного водоотведения | Канализационные сети | Строительство канализационных сетей – 2,1 км | поселок Пуциловка | не требуется |
|  | Развитие централизованного водоотведения | Канализационные очистные сооружения (КОС) | Модернизация КОС | Зона инженерной инфраструктуры; поселок Пуциловка | Санитарно-защитная зона в соответствии с СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-12 |
|  | Развитие централизованного водоотведения | Канализационные сети | Строительство канализационных сетей – 2,0 км | село Раковка | не требуется |
|  | Развитие централизованного водоотведения | Канализационные очистные сооружения (КОС) | Модернизация КОС | Зона инженернойинфраструктуры; село Раковка | Санитарно-защитная зона в соответствии с СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-12 |
|  | Развитие централизованного водоотведения | Канализационные сети | Строительство канализационных сетей – 1,4 км | село Степное | не требуется |
|  | Развитие централизованного водоотведения | Канализационные очистные сооружения (КОС) | Модернизация КОС | Зона инженерной инфраструктуры; село Степное | Санитарно-защитная зона в соответствии с СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-12 |
|  | Развитие централизованного водоотведения | Канализационные сети | Строительство канализационных сетей – 0,2 км | поселок Тимирязевский | не требуется |

### Связь

| **№ п/п** | **Назначение**  **объекта** | **Наименование объекта** | **Характеристика** | **Местоположение** | **Характеристика зон с особыми условиями использования территорий** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подключение новых потребителей | Автоматическая  телефонная станция | Емкость – 20 тыс. номеров | Зона инженерной инфраструктуры; город Уссурийск | Санитарно-защитная зона – 50 м |
|  | Подключение новых потребителей | Автоматическая  телефонная станция | Емкость – 20 тыс. номеров | Многофункциональная общественно-деловая зона; город Уссурийск | Санитарно-защитная зона – 50 м |

### Инженерная подготовка и защита территории

| **№ п/п** | **Назначение**  **объекта** | **Наименование объекта** | **Характеристика** | **Местоположение** | **Характеристика зон с особыми условиями использования территорий** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод сооружениями инженерной защиты (защита от  затопления, подтопления) | Реконструкция гидротехнического сооружения (дамба) | Протяженность – 122 км | город Уссурийск,  Уссурийский городской округ | не требуется |
| Строительство гидротехнического сооружения (дамба) | Протяженность – 77 км | город Уссурийск,  Уссурийский городской округ |
|  | Организация водоотведения и очистка поверхностного стока (дождевая канализация) | Строительство дождевых (ливневых) коллекторов | Протяженность –  114,2 км | город Уссурийск | не требуется |
|  | Организация водоотведения и очистка поверхностного стока (дождевая канализация) | Строительство очистных сооружений дождевой канализации (ОСДК) | 1 шт. | Зона сельскохозяйственных угодий; город Уссурийск | Санитарно-защитная зона от ОСДК закрытого типа – 50 м  Санитарно-защитная зона от ОСДК открытого типа – 100 м |
| 2 шт. | Зона застройки  индивидуальными жилыми домами; город Уссурийск |
| 6 шт. | Зона озелененных территорий общего пользования;  город Уссурийск |
| 8 шт. | Зона озелененных террито  рий общего пользования;  с. Новоникольск, с. Воздвиженка, с. Борисовка, п. Тимирязевский, с. Корсаковка, с. Раковка, с. Баневурово |
| 1 шт. | Зона смешанной и общественно-деловой застройки; город Уссурийск |
| 1 шт. | Коммунально-складская зона; город Уссурийск |

## Объекты в области охраны окружающей среды

| **№ п/п** | **Назначение**  **объекта** | **Наименование объекта** | **Характеристика** | **Местоположение** | **Характеристика зон с особыми условиями использования территорий** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Размещение твердых коммунальных отходов | Полигон ТКО с сортировочным комплексом (межмуниципальный комплекс ТКО) | Площадь 20 га | Зона складирования и захоронения отходов; Уссурийский городской округ | Санитарно защитная зона – 500 м |
|  | Размещение снега и льда | Площадки для складирования снега и льда | 1 ед. | Зона складирования и захоронения отходов; город Уссурийск | Санитарно-защитная зона – 100 м |
|  | Размещение снега и льда | Площадки для складирования снега и льда | 1 ед. | Производственная зона; город Уссурийск | Санитарно-защитная зона – 100 м |

## Объекты в области предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий

| **№ п/п** | **Назначение  объекта** | **Наименование объекта** | **Характеристика** | **Местоположение** | **Характеристика зон с особыми условиями использования территорий** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объект капитального строительства в области предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Пожарное депо | на 4 автомобиля | Многофункциональная общественно-деловая зона; село Пуциловка | Санитарно- защитная зона –  50 м |
| 2. | Объект капитального строительства в области предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Пожарное депо | на 4 автомобиля | Производственная зона;  село Новоникольск | Санитарно- защитная зона –  50 м |
| 3. | Объект капитального строительства в области предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Пожарное депо | на 4 автомобиля | Многофункциональная  общественно-деловая зона; село Борисовка | Санитарно- защитная зона –  50 м |
| 4. | Объект капитального строительства в области предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Пожарное депо | на 4 автомобиля | Производственная зона;  село Глуховка | Санитарно- защитная зона –  50 м |

## Объекты ритуального назначения

| **№ п/п** | **Назначение объекта** | **Наименование**  **объекта** | **Характеристика** | **Местоположение** | **Характеристика зон с особыми условиями использования территорий** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация  ритуальных услуг | Кладбище | Площадь – 12 га | Зона кладбищ; село Корсаковка | Санитарно- защитная зона – 300 м |

# ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

| **№ п/п** | **Наименование функциональной зоны** | **Параметры функциональной зоны** | **Сведения о планируемых для размещения объектах** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Федерального**  **значения** | **Регионального  значения** | **Местного значения** |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Площадь –  5797,68 га  Максимальная этажность – 3 этажа  Коэффициент застройки – 0,2 |  | Создание историко-  культурного заповедника на базе памятника археологии  «Краснояровское городище» (09/02 в СТП ПК) | 5 дошкольных образовательных учреждения на 140 мест |
| 5 дошкольных образовательных учреждения на 30 мест |
| 1 дошкольное образовательное учреждение на 40 мест |
| Капитальный ремонт объектов здравоохранения (больниц, амбулаторно-поликлиничес-ких учреждений, станции скорой помощи и пр.) (0804/08-15 в СТП ПК) |
| 1 дошкольное образовательное учреждение на 65 мест |
| 1 дошкольное образовательное учреждение на 60 мест |
| 3 дошкольное образовательное учреждение на 80 мест |
| 1 дошкольное образовательное учреждение на 50 мест |
| 1 дошкольное образовательное учреждение на 25 мест |
| 1 дошкольное образовательное учреждение на 120 мест |
| 1 дошкольное образовательное учреждение на 90 мест |
| 1 дошкольное образовательное учреждение на 240 мест |
| 1 общеобразовательное учреждение на 550 мест |
| 2 головной газорегуляторный пункт (ГГРП) |
| 40 газорегуляторных пункта (ГРП) |
| 10 групповых резервуарных установки (ГРУ) |
| 2 котельных |
| 6 канализационных насосных станции |
| 2 очистных сооружений дождевой канализации (ОСДК) |
| Трансформаторные подстанции 10 (6) кВ  (количество строящихся и  реконструируемых объектов определяется на последующих стадиях проектирования) |
|  | Зона застройки  малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | Площадь – 348,73 га  Максимальная этажность – 4 этажа, включая мансардный  Коэффициент  застройки – 0,4 |  |  | 1 дошкольное образовательное учреждение на 300 мест |
| 1 объект дополнительного образования на 250 мест |
| 2 центра культуры и  искусств вместимостью не менее 400 мест |
| 1 спортивный центр с  площадью зеркала воды не  менее 335 кв. м |
| 1 общеобразовательное учреждение на 825 мест |
| 1 газорегуляторный пункт (ГРП) |
| 6 Групповых резервуарных установки (ГРУ) |
| Трансформаторные подстанции 10 (6) кВ (количество строящихся и реконструируемых объектов определяется на последующих стадиях проектирования) |
|  | Зона застройки среднеэтажными жилыми  домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | Площадь –  1008,25 га  Максимальная этажность – 8.  Коэффициент  застройки – 0,4 |  | Капитальный ремонт объектов здравоохранения (больниц, амбулаторно-поликлиничес-ких учреждений, станции скорой помощи и пр.) (0804/08-15 в СТП ПК) | 1 дошкольное образовательное учреждение на 140 мест |
| 1 дошкольное образовательное учреждение на 200 мест |
| 1 дошкольное образовательное учреждение на 240 мест |
| 5 дошкольных образовательных учреждения на 330 мест |
| 1 дошкольное образовательное учреждение на 120 мест |
| 1 дошкольное образовательное учреждение на 100 мест |
| 1 библиотека |
| 1 общеобразовательное учреждение на 30 мест (реконструкция) |
| 1 общеобразовательное учреждение на 205 мест (реконструкция) |
| 1 общеобразовательное учреждение на 825 мест |
| 1 общеобразовательное учреждение на 840 мест |
| 1 общеобразовательное учреждение на 1100 мест |
| 1 общеобразовательное учреждение на 1250 мест |
| 1 объект дополнительного образования на 300 мест |
| 4 центра культуры и искусств вместимостью не менее 400 мест |
| 2 спортивных центра с площадью зеркала воды не менее 335 кв. м |
| 3 газорегуляторных пункта (ГРП) |
| 45 групповых резервуарных установки (ГРУ) |
| 1 канализационная насосная станция |
| Трансформаторные подстанции 10 (6) кВ  (количество строящихся и реконструируемых объектов определяется на последующих стадиях проектирования) |
|  | Зона застройки  многоэтажными жилыми домами (от 9 этажей и  более) | Площадь – 91,637 га.  Максимальная этажность – 11.  Коэффициент  застройки – 0,4 |  |  | 1 дошкольное образовательное учреждение на 240 мест |
| 1 дошкольное образовательное учреждение на 330 мест |
| 1 общеобразовательное учреждение на 1100 мест |
| 1 объект дополнительного образования на 250 мест |
| 2 центра культуры и искусств вместимостью не менее 400 мест |
| 1 групповая резервуарная установка (ГРУ) |
| Трансформаторные подстанции 10 (6) кВ (количество строящихся и реконструируемых объектов определяется на последующих стадиях проектирования) |
|  | Зона смешанной и  общественно-деловой  застройки | Площадь – 305,18 га  Максимальная этажность – 9.  Коэффициент  застройки – 0,6 |  |  | 1 дошкольное образовательное учреждение на 120 мест |
| 1 дошкольное образовательное учреждение на 140 мест |
| 1 дошкольное образовательное учреждение на 180 мест |
| 1 дошкольное образовательное учреждение на 200 мест |
| 3 дошкольное образовательное учреждение на 220 мест |
| 1 дошкольное образовательное учреждение на 330 мест |
| 2 общеобразовательных учреждения на 825 мест |
| 1 общеобразовательное учреждение на 1100 мест |
| 2 центра культуры и искусств вместимостью не менее 200 мест |
| 2 центра культуры и искусств вместимостью не менее 300 мест |
| 3 центра культуры и искусств вместимостью не менее 400 мест |
| 1 центр культуры и искусств вместимостью не менее 500 мест |
| 3 спортивных центров с площадью зеркала воды не менее 335 кв. м |
| 1 очистные сооружений дождевой канализации (ОСДК) |
| 1 газорегуляторный пункт (ГРП) |
| 5 групповых резервуарных установки (ГРУ) |
| Трансформаторные подстанции 10 (6) кВ  (количество строящихся и реконструируемых объектов определяется на последующих стадиях проектирования) |
|  | Многофункциональная общественно-деловая зона | Площадь – 990,8 га  Максимальная этажность – 10  Коэффициент  застройки – 1,0 |  | Реконструкция здания  краевого государственного бюджетного учреждения  социального обслуживания «Уссурийский реабилитационный центр для лиц с умственной отсталостью» на 80 мест (0805/08-16 в СТП ПК) | 2 дошкольных образовательных учреждений на 30 мест |
| 1 дошкольное образовательное учреждение на 35 мест |
| 1 дошкольных образовательных учреждения на 90 мест |
| Капитальный ремонт КГАУСО "Уссурийский  реабилитационный центр для лиц с умственной отсталостью", мощность 260мест (0805/08-16 в СТП ПК) | 1 дошкольное образовательное учреждение на 160 мест |
| 6 дошкольных образовательных учреждения на 140 мест |
| 1 дошкольное образовательное учреждение на 180 мест |
| Капитальный ремонт КГБУСО "Уссурийский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних",  мощность 90 мест (0805/08-16 в СТП ПК) | 1 дошкольное образовательное учреждение на 220 мест |
| 1 дошкольное образовательное учреждение на 240 мест |
| 1 общеобразовательное учреждение на 600 мест |
| Капитальный ремонт объектов здравоохранения (больниц, амбулаторно-поликлиничес-ких учреждений, станции скорой помощи и пр.) (0804/08-15 в СТП ПК) | 1 общеобразовательное учреждение на 825 мест |
| 1 объект дополнительного образования на 250 мест |
| 3 центра культуры и искусств вместимостью не менее 200 мест |
| Создание историко-  культурного заповедника на базе памятника археологии «Краснояровское городище» (09/02 в СТП ПК) | 7 центров культуры и искусств вместимостью не менее 300 мест |
| 9 центров культуры и искусств вместимостью не менее 400 мест |
| 1 центр культуры и искусств вместимостью не менее 500 мест |
| 3 спортивных центра с площадью спортивного зала не менее 540 кв. м |
| 1 спортивный центр с площадью спортивного зала не менее 540 кв. м, зеркала воды не менее 275 кв. м |
| 3 спортивных центра с площадью спортивного зала не менее 540 кв. м, зеркала воды не менее 335 кв. м |
| 8 спортивных центров с площадью зеркала воды не менее 335 кв. м |
| 1 СТО |
| 2 пожарных депо |
| 1 канализационная насосная станция |
| 1 автоматическая телефонная станция |
| 3 газорегуляторных пункта (ГРП) |
| 6 групповых резервуарных установки (ГРУ) |
| Трансформаторные подстанции 10 (6) кВ (количество строящихся и реконструируемых объектов определяется на последующих стадиях проектирования) |
|  | Зона специализированной общественной застройки | Площадь – 24,38 га  Коэффициент  застройки – 1,0 |  | 1 крытый тренировочный каток, площадью ледовой арены 2619 кв.м (0803/08-14 в СТП ПК) | Трансформаторные  подстанции 10 (6) кВ  (количество строящихся и реконструируемых объектов определяется на  последующих стадиях  проектирования) |
| 1 крытый велотрек (0803/08-14 в СТП ПК) |
|  | Производственная зона | Площадь –  3149,64 га  Коэффициент  застройки – 0,8 |  |  | 1 ПС 35 кВ |
| 2 Пожарных депо |
| 2 АЗС |
| 4 СТО |
| 1 Площадка для  складирования снега и льда |
| 1 канализационная насосная станция |
| 1 канализационные очистные сооружения (КОС) |
| 3 Групповых резервуарных установки (ГРУ) |
|  | Коммунально-складская зона | Площадь – 463,98 га  Коэффициент  застройки – 0,6 |  | Создание историко-культурного заповедника на базе памятника археологии  «Краснояровское городище» (09/02 в СТП ПК) | 1 очистные сооружений дождевой канализации (ОСДК) |
| 1 Групповая резервуарная установка (ГРУ) |
| Трансформаторные подстанции 10 (6) кВ  (количество строящихся и реконструируемых объектов определяется на последующих стадиях проектирования) |
|  | Зона инженерной  инфраструктуры | Площадь –  705,28 га |  | Строительство ГРС  (08110405/08-37 в СТП ПК) | 7 подземных водозаборов (водозаборные скважины) |
| ПС 110/35/6 кВ Уссурийск 1 – заменая трансформатора 1х31,5+на 1х40 (08110124/08-32 в СТП ПК) | 3 станции водоподготовки |
| 2 канализационная насосная станция |
| ПС 110/35/6 кВ "Кожзавод" – установка СВ (08110124/08-32 в СТП ПК) | 2 Головные газорегуляторные пункты (ГГРП) |
| ПС 110/35/6 кВ "Студгородок" – расширение 1х16 (08110124/08-32 в СТП ПК) | 1 автоматическая телефонная станция |
| Трансформаторные подстанции 10 (6) кВ (количество строящихся и реконструируемых объектов определяется на последующих стадиях проектирования) |
|  | Зона транспортной  инфраструктуры | Площадь –  1012,2 га | Реконструкция  станции Уссурийск пропускной  способностью 96 пар поездов в сутки  (Приморский край,  Уссурийский  городской округ) | Особо охраняемая природная территория регионального значения Экологический  коридор "Борисово-Барановский" (1301 в СТП ПК) | 2 АЗС |
| 3 СТО |
| Особо охраняемая природная территория регионального значения Экологический коридор "Борисово-Барановский" (1301 в СТП ПК) |
|  | Зоны сельскохозяйственного использования | Площадь –  69,63 га |  |  |  |
|  | Зона сельскохозяйственных угодий | Площадь – 113026,65 га |  | Создание историко-  культурного заповедника на базе памятника археологии «Краснояровское городище» (09/02 в СТП ПК) | 4 канализационные очистные сооружения (КОС) |
| 4 канализационная насосная станция |
| Особо охраняемая природная территория регионального  значения Экологический коридор "Борисово-Барановский" (1301 в СТП ПК) | 1 очистные сооружений дождевой канализации (ОСДК) |
| 5 Головные газорегуляторные пункты (ГГРП) |
|  | Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ | Площадь –  1374,61 га  Максимальная этажность – 3 |  |  |  |
|  | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | Площадь –  1069,73 га |  |  | Трансформаторные подстанции 10 (6) кВ (количество строящихся и реконструируемых объектов определяется на последующих стадиях проектирования) |
|  | Иные зоны сельскохозяйственного назначения | Площадь –  138,71 га |  |  |  |
|  | Зона озелененных  территорий общего  пользования (лесопарки, парки, сады, скверы,  бульвары, городские леса) | Площадь –  2952,72 га |  | Создание историко-культурного заповедника на базе памятника археологии «Краснояровское городище» (09/02 в СТП ПК) | 2 канализационная насосная станция |
| 6 очистных сооружений дождевой канализации (ОСДК) |
| 2 Головные газорегуляторные пункты (ГГРП) |
| 3 Газорегуляторных пункта (ГРП) |
| 1 Групповая резервуарная установка (ГРУ) |
|  | Зона лесов | Площадь –  119953,6 га |  | Особо охраняемая природная территория регионального значения Экологический коридор "Борисово-Барановский" (1301 в СТП ПК) |  |
|  | Зона отдыха | Площадь –  405,27 га |  | Создание историко-культурного заповедника на базе памятника археологии  «Краснояровское городище» (09/02 в СТП ПК) | Трансформаторные  подстанции 10 (6) кВ  (количество строящихся и реконструируемых объектов определяется на последующих стадиях  проектирования) |
| Формирование регионального туристско-рекреационного кластера «Уссурийск – Михайловка» (СТП ПК) |
|  | Иные рекреационные зоны | Площадь –  56630,82 га |  |  | 1 дошкольное образовательное учреждение на 25 мест |
|  | Зона кладбищ | Площадь –  252,73 га |  |  | 1 кладбище |
|  | Зона складирования и захоронения отходов | Площадь –48,81 га |  |  | 1 Полигон ТКО с сортировочным комплексом (межмуниципальный комплекс ТКО) |
| 2 Площадка для складирования снега и льда |
|  | Зона озелененных  территорий специального назначения | Площадь –  138,79 га |  |  |  |
|  | Зона режимных территорий | Площадь –49799,7 га |  |  | 1 Газорегуляторный пункт (ГРП) |
|  | Зона акваторий | Площадь – 48,546 га |  |  |  |

Примечание – Наименования мероприятий и объектов регионального значения приводятся с указанием в скобках порядкового номера и шифра объекта из Схемы территориального планирования Приморского края (СТП ПК), утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 30.09.2009 № 323-па (в ред. от 03.04.2017).